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ТОМ 3
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ государственного контракта Санкт-Петербурга

НА РАЗРАБОТКу РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ линии 4 (ПРАВОБЕРЕЖНая) МЕТРОПОЛИТЕНА. УЧАСТок ОТ СТАНЦИИ «САДОВАЯ» ДО СТАНЦИИ «КОМЕНДАНТСКИЙ проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная», ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД), 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на разработку рабочей документации по строительству линии 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная», включая проектирование (стадия РД), для государственных нужд Санкт-Петербурга.
2. Начальная (максимальная) цена контракта:  158 395 270,82 рублей.
3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП), соответствующий предмету конкурса – 7421020.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ.
1. Целью выполнения работ является: разработка рабочей документации по строительству линии 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная».
2. Основанием для выполнения работ являются:

2.1. «Концепция развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года», одобренная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2008 года № 44.
2.2. Адресная инвестиционная программа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (Приложение 22 к Закону Санкт-Петербурга от 26.10.2011 № 658-120 (ред. от 29.05.2012) «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»).
2.3. Проектная документация: «Метрополитен Санкт-Петербурга. Линия 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная», разработанная ОАО НИИПИ «Ленметрогипротранс».

3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга.
1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2011 № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», целевая статья 3380045 «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт» в соответствии с Адресной инвестиционной программой, код раздела 0408, код вида расходов 003, ОСГУ 226 «Прочие работы и услуги».
2. Лимит финансирования на 2012 год –5 968 760,05 руб.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга с лицевого счета № 0240000 по мере поступления бюджетных средств и осуществляется за счет средств,  предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 26.10.2011 № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»).
Оплата производится Заказчиком Санкт-Петербурга по мере поступления бюджетных средств в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.
3. Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.

5. Место, условия и сроки выполнения работ.
1. Объектом проектирования является: Второй вестибюль станции «Спортивная», по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, набережная Макарова, участок 24 (севернее д.26, литера А по набережной Макарова).
2. Начало выполнения работ – с момента регистрации государственного контракта и регистрации в Реестре государственных контрактов.
Период выполнения работ – не более 104 недель.
6. Обоснование и порядок формирования цены контракта.
1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании сметной документации Заказчика на выполнение работ по разработке рабочей документации  на строительство линии 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная» для государственных нужд Санкт-Петербурга.
2. Смета составлена на основании следующих документов: 
· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Метрополитены" М. 2004 г. (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. N АП-2642/10)

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты горнорудной промышленности". М 2004г. (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 8 июня 2004 г. N АП-3030/06)
· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты". М 2004г. (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. N АП-2642/10)
· Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1 «Электроэнергетика». М 1987г. (принят письмом Госстроя СССР о введении в действие от 17.02.1987 № АЧ-763-6/5)

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение». М 2006г. (принят письмом Росстроя о введении в действие от 12.01.2006 № СК-31/02)

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи». М 2010г. (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 "Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве". Вводится в действе с 18.11.2010)

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты». М 1999г. (письмо Госстроя о введении в действие от 28.09.1999 № НЗ-3287/10)

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Городские инженерные сооружения и коммуникации». М. 2008 (письмо Росстроя о введении в действие от 24.04.2008 № ВБ-1711/02)

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Автомобильные дороги общего пользования», М 2007 (Письмо Росстроя о введении в действие от 09.10.2007 № СК-3743/02)

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства». М 2010 (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 "Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве". Вводится в действие с 18.11.2010)

· Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства. М.2009 г. (утв. приказом Министерством регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)
· Письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.12г. (Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2012 г.) 
2.1. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом налогов и других обязательных платежей.

2.2.. Цена за единицу объема рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы объема работ, указанная Заказчиком в томе 3, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся

предметом конкурса

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.
1. В рамках предмета конкурса необходимо выполнить работы в объеме, предусмотренным настоящим техническим заданием и сметной документацией Заказчика, а именно: Приложением №1 – Обозначение лестниц, Приложением №2 – Исходные требования на проектирование автоматики нижнего уровня Комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления электромеханическими устройствами (КАС ДУ ЭМ), Приложением №3 - КАС ДУ эскалаторами Петербургского метрополитена, Приложением № 4 – Техническое задание на установку информационного оборудования на станции метро «Спортивная» (вестибюль №2), Приложением №5 – Разработка типовых устройств ввода для нового строительства, капитальных ремонтов и реконструкции электрооборудования, Приложением №6 – Перечень вспомогательного оборудования, предметов по охране труда и пожарной безопасности, необходимых для организации работы подразделений на объектах пусковых комплексов, Приложением №7 - «Сводная смета на проектные и изыскательские работы», Приложениями № 8-21 – 
Сметы № 1 - 14 соответственно, Приложением №22 – Объем финансирования проектно-изыскательских работ 2012-2014 годы, являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.
По результатам выполнения работ по разработке рабочей документации на строительство линии 4 (Правобережной). Участок от станции «Садовая» до станции «Коменданский пр.». Второй вестибюль станции «Спортивная», должна быть представлена рабочая документация.

Рабочая документация (в том числе сметы) должна быть представлена на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах, а также дополнительно на электронном носителе в формате AutoCAD.
Сметная документация должна быть выполнена в формате программы «Smeta Wizard» SMW.
Объем рабочей документации должен быть достаточен для полного окончания строительно-монтажных работ строительства линии 4 (Правобережной). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский пр.». Второй вестибюль станции «Спортивная».

2. У Заказчика имеется в наличии проектная документация «Линия 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский пр.». Второй вестибюль станции «Спортивная» №2577, разработанная ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс».

3. Работы, являющиеся предметом конкурса выполняются в соответствии со сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью тома 3 (Приложения с № 7 по №23 настоящего технического задания).

4. Во время подготовки заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа с материалами и документами, ссылки на которые приведены в настоящем техническом задании, может ознакомиться в службе капитального строительства ГУП «Петербургский метрополитен» по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 207.

Контактное лицо: инженер технического отдела службы капитального строительства Кузьмина Ульяна Николаевна, телефон 301-98-11 (доб.22-93) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.

8. Требования к качеству и безопасности работ.
1. Рабочая документация по предмету настоящего конкурса должна учитывать требования ГОСТов, СНиПов, экологических, санитарно-гигиенических, пожарной безопасности и др. норм, в соответствии с действующими или вступающими в силу на момент окончания проектных работ нормативными документами, в том числе «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ).

9. Требования к техническим характеристикам работ.
1. Разработка рабочей документации по строительству линии 4 (Правобережной), Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная» должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2009г. №525-с), с учетом требований СНиП и других действующих нормативных документов.

2. Разработка рабочей документации по строительству метрополитена Санкт-Петербурга. Линия 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная» по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, набережная Макарова, участок 24 (севернее д.26, литера А по набережной Макарова) необходимо производить в соответствии с проектной документацией: «Метрополитен Санкт-Петербурга. Линия 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная» №2577 по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, набережная Макарова, участок 24 (севернее д.26, литера А по набережной Макарова), разработанной ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс».
3.1. Общие требования.
3.1.1. Рабочая документация должна учитывать СНиП 32-02-2003, СП 32-105-2004, СП 32-106-2004, СНиП 2.01.51-90, СП 23-104-2004, СП 23-105-2004 и других действующих нормативных документов. Проектная документация должна учитывать требования Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», национальных стандартов и сводов правил (в т.ч. СНиП 32-02-2003, СП 32-105-2004), экологических, санитарно-гигиенических и др. норм, в соответствии с действующими или вступающими в силу на момент окончания проектных работ нормативными документами, в том числе  «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.), проектные решения, утвержденные ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» 06.02.2012.

3.1.2. Проектируемый участок включить в действующие системы на метрополитене:
3.1.2.1. автоматизированную систему контроля оплаты проезда (АСКОПМ) в соответствии с Техническим  заданием на АСКОПМ утвержденным заместителем начальника метрополитена И.Н. Выборновым в 2009 г (№ 00218986.003-ТЗ.10.2) и Проектной документацией АСКОПМ 5.

3.1.2.2. комплексную автоматизированную систему диспетчерского управления объектами метрополитена (КАС ДУ) в соответствии с техническим заданием на КАС ДУ утвержденным Главным инженером – Первым заместителем начальника метрополитена В.Д. Очеретом 25.12.2009 г.

3.1.2.3. автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в соответствии с техническим заданием на АИИС КУЭ утвержденным Главным инженером – Первым заместителем начальника метрополитена В.Д. Очеретом 26.01.2007 г (ЖТГА.314.06.020-ТЗ).

3.1.2.4. комплексную автоматизированную систему информационной поддержки антитеррористической защищенности Петербургского метрополитена (КАСИП АЗМ) в соответствии  с проектом №2553-1-ТП от 2006 года, утвержденным Главгосэкспертизой России (Сводное заключение Главгосэкспертизы России №892-06/ГГЭ-4304/09), с учетом технических решений, принятых для первого пускового комплекса КАСИП АЗМ.

3.1.2.5. транспортную сеть связи метрополитена (ТССМ), с прокладкой волоконно–оптического кабеля по наклонному ходу до существующих станционных узлов для подключения технологических сетей метрополитена, с учетом 100% дублирования кабелей и оборудования в соответствии с техническим заданием на ТССМ утвержденным Главным инженером – Первым заместителем начальника метрополитена В.Д. Очеретом 23.06.2006 г (11002.ТССМ.01-ТЗ).

3.1.2.6. комплексную систему обеспечения безопасности населения на объектах Петербургского метрополитена» (проект №2690 «Комплексная система обеспечения безопасности населения на объектах Петербургского метрополитена»).
3.1.3. Пропускную способность касс АСКОПМ принимать – 120 чел. час (на одно окно), пропускную способность автоматических контрольных пунктов по входу и выходу принимать – 1380 чел. час (на один турникет). Конфигурацию размещения оборудования устройств АСКОПМ принимать по аналогии со станцией «Комендантский проспект». Пропускная способность через вестибюльную дверь (ширина двери 0,8 м) на вход – 3240 чел/час.

3.2. Требования по выделению этапов строительства.
3.2.1.
Пуск участка предусмотреть в полном объеме.



3.3. Требование к архитектурным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке.

3.3.1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и следующим требованиями:

3.3.2. Соединительные тоннели, притоннельные сооружения.
3.3.2.1. В вентиляционных тоннелях предусмотреть материалы полов с учетом их эксплуатации при температуре от – 300 С до +300 С.

3.3.2.2. Наземный киоск вентшахты должны иметь усиленную конструкцию для защиты от взлома и несанкционированного проникновения.

3.3.3. Вестибюль, подходной коридор:

3.3.3.1. Предусмотреть:

3.3.3.1.1. Размещение в вестибюле, переходах зон терминалов по приёму платежей и банкоматов с функциями пополнения проездных билетов на входе и выходе. Предусмотреть электропитание зон из расчета 400 Вт на один объект. Ввод однофазный, напряжение сети 220В. Категория электроснабжения для терминалов III, для банкоматов –I.  В щитовой предусмотреть возможность установки отдельных автоматов на каждый объект. 

3.3.3.1.2. Установку в вестибюлях станций усиленных разграничительных стеклометаллических ограждений (барьеров) для разделения входных и выходных пассажиропотоков. 

· Аппаратную КСОБ площадью не менее 8м2 с максимальным приближением к ПВД. Возможно совмещение с аппаратной КАСИП АЗМ, площадью не менее 12м2 с максимальным приближением к ПВД.

3.3.3.2. Предусмотреть установку запорных устройств, открываемых ключом со стороны пассажирских зон, на крышках люков, дверцах шкафов и ниш пожарных и поливочных кранов, кранов сухотрубов, на люках кабельных из коллекторов. Предусмотреть открытие люка на 180(, организацию съемного ограждения и закрытие личинки замка от попадания мусора.

3.3.3.3. Помещение постовых полицейских в вестибюле станции. В помещении предусмотреть панорамные окна с остеклением из ударопрочного стекла (типа триплекс), выходящие в вестибюли станций и обеспечивающие обзор пассажирских зон. Планировка помещения должна предусматривать размещение рабочего места постового полицейского и включать отделение для задержанных. В помещении постового полицейского предусмотреть размещение необходимых технических средств (телефоны, устройства видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, тревожных кнопок), предусмотреть оснащение помещения устройствами освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Помещение должно быть расположено так, чтобы из данного помещения был обеспечен обзор кассовых окон и входа в кассовые помещения, а также обзор входных и выходных линеек УТ.

3.3.3.4.  Элементы визуальной информации для пассажиров предусматривать в соответствии с «Концепцией информационной и пространственно–ориентирующей среды на территории ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденной начальником метрополитена 06.03.09 и «Архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения станции «Спортивная».

3.3.3.4.1. Перед входами в подуличный переход предусмотреть установку уличных электрофицированных щитов размером 1200х 1800 мм, общей мощностью 1 кВ.

3.3.3.4.2. Предусмотреть возможность размещения на балюстрадах, верхней, нижней гребёнки эскалаторов электрофицированных информационных указателей общей мощностью 10 кВ (приложение 4).

3.3.3.5. На путях эвакуации размещение первичных средств пожаротушения (огнетушители, включая мобильные, пожарные краны) выполнить во встроенных шкафах, в остальных случаях по п.5.16.3.6 СП 32-105.

3.3.3.6. В спецификации соответствующих разделов проекта включить оснащение служебных и производственных помещений на станциях вспомогательным оборудованием: лестницы, мобильные леса, подмости (рекомендуется фирмы «Zarqes» и предметами по охране труда и пожарной безопасности (вышки, лестницы, мобильные леса, защитные средства, испытательные установки, инструмент, верстаки, сверлильные станки, сварочные аппараты, промышленные пылесосы, шкафы для инструмента и спецодежды и т.д.) в объеме необходимом для осуществления технологических процессов (приложение 6).

3.3.3.7. Для архитектурной отделки пассажирских помещений станции рекомендуется применять материалы:

· цоколь – гранитные полированные.

· стена – облицовка натуральным камнем (мрамор, гранит).

· своды – выполнить из композитных панелей. С целью исключения накопления пыли в продольных и поперечных швах картин зонтов предусмотреть установку зажимов.

3.3.3.8. При проектировании напольных покрытий в кассах, кроссовых, релейных и других производственных помещениях применять гомогенный линолеум или аналогичный по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам материал. Линолеум заземлять в соответствии с рекомендациями завода изготовителя.

3.3.3.9. При проектировании напольных покрытий пассажирских зон учитывать:

3.3.3.10.1 поверхность ступеней лестниц и площадок выполнить кованным под мелкую бучарду гранитом (бучардированные плиты) или термообработанными гранитными плитами.

3.3.3.10.2 на участках  от входных вестибюльных дверей до ногоочистительного приямка  уложить шлифованные гранитные плиты.

3.3.3.10.3. в вестибюлях станций (кассовые залы, эскалаторные залы, верхние гребёнки, нижние гребёнки) уложить шлифованные гранитные плиты.
3.3.3.10.4. в пассажирских зонах (кроме п.п. 3.3.3.10.1- 3.3.3.10.3) учесть требования «Таблицы фактурной обработки материалов, предусматриваемых для покрытия полов в пассажирских помещениях станционных комплексов», утв. начальником метрополитена 02.04.12.
3.3.3.10.5. исполнение пандусов на лестничных маршах предусмотреть в виде сплошной поверхности с устройством антискользящего покрытия и устройством перил.

3.3.3.10.6. уклон полов от эскалаторов должен быть в сторону линейки УТ (ногоочистительного приямка). С учетом возможности установки в пол швеллера под основание турникетной линейки на 90 мм ниже уровня чистого пола.

3.3.3.10. Входные и выходные двери проектировать с использованием полотен с заполнением «Триплекс» (тип «Метро», размер 800х2200 мм), один дверной блок должен иметь расширенное полотно для пропуска пассажиров в инвалидной коляске. В верхней части импоста предусмотреть устройство резиновых амортизаторов. На входе и выходе между дверьми один импост должен быть предусмотрен съемным (для проноса крупногабаритного оборудования).

3.3.3.11. Входные площадки эскалаторов (выход на улицу) должны быть оборудованы приямками, системой обогрева, закрыты павильонами.
3.3.3.12. Верхние и нижние эскалаторные помещения:

3.3.3.12.1. Помещения эскалаторных станций должны соответствовать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов ПБ 10–77–94.

3.3.3.12.2. Пол машинного помещения и демонтажной камеры должен быть выполнен в одном уровне, устройство порогов и ступеней не допускается.

3.3.3.12.3. На всём протяжении пути транспортировки тележки с главным валом должен быть соблюден габарит приближения оборудования (2000ммх2400мм), внутрь которого не должны заходить никакие части видов оборудования и устройств, в т.ч. технологические коммуникации.
3.3.3.13. Расположение кабины дежурного у эскалатора (нижняя гребёнка) должно обеспечивать визуальный обзор всего наклонного хода и исключить блики в секторе дежурного у эскалатора.
3.3.3.14. В пассажирских зонах предусмотреть защиту (решётки, шкафы и т.д.) от вандализма в отношении приборов отопления, поливочных кранов и другого санитарно-технического оборудования.


3.4. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии со следующими требованиями:

3.4.1. Вестибюли следует оборудовать автоматизированной системой контроля оплаты проезда (АСКОПМ), в том числе: УППД – 3 шт, турникетами:
3.4.1.1. по входу в количестве 7 (семи) турникетов в линейке:

3.4.1.1.1. В состав входного турникета УТ-2000.9 (пункт ручного контроля и прохода с багажом) должна входить кнопка ручного управления дверями турникета на нулевой тумбе (правая тумба).
3.4.1.1.2.  Правая тумба входного турникета УТ-2000.9 должна быть оснащена блоком управления турникетом, табло индикации, устройством чтения/записи БСК, технические характеристики которых должны соответствовать спецификации АСКОПМ5, бункером приёма металлических жетонов, монетоприёмником  G 13.
3.4.1.1.3. Все остальные турникеты (для автоматизированного контроля оплаты проезда пассажиров) – УТ 96М с техническими характеристиками и составом оборудования в соответствии со спецификацией АСКОПМ5.
3.4.1.1.4. Турникеты УТ 96М, УТ-2000.9  должны принимать жетоны метрополитена, обрабатывать бесконтактные смарт–карты.
3.4.1.1.5. Турникеты входной линейки должны иметь радиальное подключение по ЛВС Ethernet витая пара к маршрутизатору Cisco и электропитание от источника бесперебойного питания.
3.4.1.1.6. В проекте должно быть учтено, что последний по счёту во входной линейке турникет является реверсивным.

3.4.1.2. по выходу количество турникетов должно быть не менее количества турникетов по входу.

3.4.1.2.1. Все турникеты выходной линейки – УТ–2000.9.
3.4.1.2.2. Турникеты выходной линейки должны иметь радиальное подключение по ЛВС  Ethernet витая пара к маршрутизатору и электропитание от источника гарантированного электропитания.

3.4.1.3. Автоматизированным рабочим местом старшего оператора АСКОПМ (АРМ СК) в составе: персональный компьютер с ЖК монитором, клавиатурой, манипулятором «мышь» и принтером, устройство чтения–записи БСК, детектор банкнот, две машины для счета банкнот (типа Magner–35), две монетосчетные машины (типа SC 3003 с лотком IT–1), стол, кресло, два сейфа, сканер формата А4. Рабочее место должно быть оборудовано административно–хозяйственной связью, селекторной связью с диспетчером службы Сбора доходов и связью с кабиной дежурного по вестибюлю, кнопкой вызова постового полицейского.
3.4.1.4. Автоматизированными рабочими местами оператора АСКОПМ (АРМ К) в количестве, определяемом в зависимости от расчетного пассажиропотока, но не более 4 штук, в составе: персональный компьютер с ЖК монитором, стандартная клавиатура, дисплей пассажира и устройство чтения записи БСК, детектор банкнот, переговорное устройство пассажир–оператор, фискальный регистратор типа ПРИМ-08 ТК с чековым принтером, интерфейсом USB и стабилизированным электропитанием через внешний адаптер PS60-24 A от источника гарантированного электропитания 220В, стол, кресло на каждое рабочее место оператора. Между рабочими местами операторов установить легкие перегородки. Предусмотреть ширину простенков между кассовыми окнами не менее 0,7 м. и обеспечить установку между ними электрифицированных информационных носителей общей мощностью до 2 кВт. Металлический шкаф на пять отдельно закрывающихся секций  один на кассу. Рабочее место должно быть оборудовано административно–хозяйственной связью,  кнопкой вызова постового полицейского. Один АРМ оператора должен быть оборудован сканером формата А5 и принтером.

Одной кабиной дежурного по вестибюлю установленной по входу (типа «Элси»). В состав кабины дежурного по вестибюлю на входе станции должны входить: АРМ дежурного по вестибюлю (АРМ ДВ, оборудованный персональным компьютером промышленного исполнения с ЖК монитором, пультом с не стандартной специализированной клавиатурой управления турникетами линейки), креслом, устройствами внешнего и внутреннего освещения, обогревом, вентиляцией, цифровой местной связью: эскалаторной с  машинным залом,  с кабиной оператора эскалаторов,  с дежурной по станции; выносным комплектом КВ–3 для организации ГГО, кнопкой вызова полиции и старшего оператора АСКОПМ, пожарной и охранной сигнализацией с выводом в кассу. Конструкции кабины должны быть выполнены из негорючих материалов.
3.4.1.5. Автоматами по продаже проездных билетов, разрешенных к кодированию распорядительными документами начальника метрополитена (АППБ)–3шт.
3.4.1.6. АППБ должны быть укомплектованы фискальными регистраторами типа ПРИМ- 21К версия 03 с чековыми принтерами, интерфейсом RS-232 и стабилизированным электропитанием через внешний адаптер sp100-24 от источника гарантированного электропитания 220В.
3.4.1.7. Автоматами по продаже жетонов АВЖ.
3.4.1.8. АППБ и АВЖ необходимо расположить компактно до кассовых окон.
3.4.1.9. Устройствами визуализации проездных билетов (УВПД) с функцией пополнения безналично оплаченных ПБ.
3.4.1.10. УВПД должны иметь радиальное подключение по ЛВС  Ethernet витая пара к маршрутизатору и электропитание от источника гарантированного электропитания.
3.4.1.11. Локальными линиями связи (кабель типа «витая пара»). Рекомендуемое оборудование, используемое при создании ЛВС приведено в таблице

	Активное сетевое оборудование: коммутаторы Cisco Catalist® 35XX, Cisco Catalist® 29XX ( производитель Cisco Systems).

	Пассивное сетевое оборудование: 

	неэкранированная витая пара UTP 5E и выше (производитель AMP).

	Patch – панели 19” (производитель AMP).

	розетки RJ45, разъем 110 (производитель AMP).

	телекоммуникационные шкафы 19” 6U (производитель Legrand).

	Источники бесперебойного питания SMART UPS 1500 (производитель APC)


3.4.1.12. АРМ СК, АРМ К, АРМ ДВ, АППБ, АВЖ, УВПД  должны иметь электропитание от источника гарантированного питания 220 В. В случае необходимости предусмотреть дополнительную электрощитовую в вестибюле станции.
3.4.1.13. АРМ СК, АРМ К, АРМ ДВ, АППБ, АВЖ, УВПД, входные и выходные турникеты должны быть объединены в локальные сегменты сети обмена данными Ethernet (тип соединения – «витая пара») с выходом на маршрутизатор ВОСС для связи с ЦВК АСКОПМ по ТССМ. Каналы передачи данных между вестибюлем и ЦВК должны быть дублированными и иметь пропускную способность не менее 512 Кбит/с.
3.4.1.14. Параметры и характеристики блоков, входящих в состав турникетов, устройств чтения/записи БСК, входящих в состав АРМ К, АППБ, АВЖ, УВПД, УППД, АРМ СК должны соответствовать требованиям, приведённым в документе «Техническое задание на выполнение работ. Оснащение метрополитена АСКОПМ5. Открытая система. Первый пусковой комплекс. Модернизация оборудования АСКОПМ входных вестибюлей станций».
3.4.1.15. Рабочее место оператора АСКОПМ должно соответствовать требованиям СанПин 2.2.2/2.4.1340-03.

3.4.2. Вентиляция.
3.4.2.1. Местная вентиляция.

3.4.2.1.1. Для трансформаторных блоков ВПП предусматривать приточные установки с блоком охлаждения.
3.4.2.1.2. В системах местной вентиляции предусмотреть применение более экономичных и с более длительным сроком эксплуатации запахопоглощающих фильтров.
3.4.2.1.3. В помещениях с круглосуточным пребыванием персонала предусматривать индивидуальные системы вентиляции с очисткой воздуха в регенерируемых фильтрах вентиляционных установок и системы кондиционирования воздуха.

3.4.2.1.4. Для систем местной вентиляции в качестве оборудования применять современное серийно выпускаемое оборудование в комплексе со шкафами управления, в том  числе приточно-вытяжные установки каркасно-панельного типа различных комплектаций, вентиляторы с возможностью диспетчерского управления и контроля с АРМ ДСПТ.
3.4.2.1.5. В помещениях с избытком тепла предусматривать приточные системы с блоком охлаждения.
3.4.2.1.6. В помещениях автоматизированных систем управления и контроля с нормируемыми параметрами микроклимата, при необходимости, предусматривать подогрев в зимнее время наружного воздуха в электрокалориферах и охлаждение местными кондиционерами. В качестве кондиционеров применять сплит-системы.
3.4.2.1.7. Кондиционеры, установленные в помещениях аппаратных  КАСИП АЗМ, КАС ДУ должны отвечать техническим требованиям на систему мониторинга аппаратных автоматизированных систем строящихся объектов метрополитена, утвержденных Главным инженером - первым заместителем начальника метрополитена 13.10.2009г. Размещение наружных блоков кондиционеров в коридорах служебных блоков не допускается, выносные блоки размещать в вентходках с выполнением теплотехнического расчета и соответствующих мероприятий по отведению тепловыделения.

3.4.2.1.8. Кондиционеры, установленные в помещении аппаратной КАСИП АЗМ и КСОБ должны обеспечивать 100% дублирование (2 внешних блока и 2 внутренних) с обеспечением равномерной загрузки и обеспечения  t≤25 ºC.
3.4.2.1.9. Вентиляционные и огнезадерживающие клапаны применять с автоматически управляемыми приводами по аналоговой линии или цифровому интерфейсу RS-485 (протокол ModBus). (ФЗ РФ №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
3.4.2.1.10. Предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции и систему кондиционирования воздуха типа сплит-система ПВД (при его размещении в помещении).
3.4.3. Теплоснабжение. Отопление
3.4.3.1. В вестибюле устанавливать ВТЗ с электрическими калориферами. Тип и конструкция определяется в зависимости от архитектурно-конструктивных решений. Включение и отключение ВТЗ осуществляется автоматически, в зависимости от времени суток и температуры наружного воздуха.
3.4.3.2. В качестве источников теплоснабжения, систем отопления вестибюлей, применять электрические водонагреватели в количестве одно на вестибюль с возможностью подключения к шкафу АС4 КАС ДУ по цифровому интерфейсу RS-485 (протокол ModBus). При экономическом обосновании, допускается теплоснабжение от городских сетей. Тепловые пункты оборудовать автоматическим регулированием (в зависимости от температуры наружного воздуха), при теплоснабжении от городских сетей, для разделения контуров использовать пластинчатые теплообменники.

3.4.3.3. Для подогрева ногоочистительных решёток, приямков использовать электрические инфракрасные излучатели. Задать включение и отключение их в автоматическом режиме в зависимости от времени суток и температуры наружного воздуха.

3.4.3.4. В системах отопления использовать металлопластиковые или полипропиленовые трубопроводы, современную арматуру, в том числе с термостатами и регуляторами расхода.

3.4.3.5. Оснастить тамбуры входа (между первым и вторым рядом вестибюльных дверей) инфракрасными обогревателями.

3.4.4. Водоснабжение

3.4.4.1. Станционные комплексы должны иметь бесперебойное водоснабжение по утвержденной «Типовой схеме» первым заместителем начальника метрополитена- главным инженером метрополитена.
3.4.4.2.  Проектом предусмотреть типовое решение, исключающее открытие электрозадвижек на вводах противопожарного водопровода при ложных срабатываниях и неисправностях АПС. (Будет передано в рабочем порядке проектной организации по запросу).
3.4.4.3. Для магистральных трубопроводов применять трубы из коррозийно-стойкой стали по ГОСТ 9940, для разводящей сети-трубы стальные оцинкованные по ГОСТ 3262, при условии использования безсварных соединений. Для хозяйственно-питьевого водопровода трубы по ГОСТ 3262-75 оцинкованные:
3.4.4.3.1. предусмотреть защиту от химической и электрокоррозии;
3.4.4.3.2. в местах, где устанавливается запорная арматура, предусматривать крепление трубопровода с двух сторон арматуры;
3.4.4.3.3. учесть расположение фланцевых соединении, запорной арматуры ПХВ (фланцевые соединения и запорная арматура должны быть не ближе 0,5м от оборудования служб Ш, Э, СИТ);
3.4.4.3.4. в местах врезки отводов для пожарных кранов ПХВ должен быть окрашен в белый цвет по 50 см в каждую сторону от врезки;
3.4.4.3.5. Гидравлический напор в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана недолжен превышать 60 м. При превышении гидравлического напора 60 м предусмотреть установку редукционных узлов;
3.4.4.3.6. предусмотреть использование жидких керамических теплоизоляционных материалов в целях защиты трубопроводов и запорной арматуры от конденсата;
3.4.4.3.7. в местах прохождения через упоры защитно-герметических устройств (затворов), использовать трубы из нержавеющей стали;
3.4.4.3.8. в качестве запорной арматуры рекомендуется применить:

3.4.4.3.8.1. на магистральных трубопроводах станций и вестибюлей - чугунные задвижки с обрезиненным клином, Ру не менее 16 кгс/см2;
3.4.4.3.8.2. в качестве пожарных кранов – кран пожарный КПЛ-1-50, Ру-16 кгс/см2;
3.4.4.3.8.3. в качестве поливочных кранов - краны шаровые латунные, с шаром из нержавеющей стали Ду-25 мм, Ру-40 кгс/см2 или латунные клиновые задвижки Ду-25 мм, Ру-25 кгс/см2.
3.4.4.4. Для магистрального станционного водопровода применить трубы из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали с теплоизоляцией для предотвращения образования конденсата (предусмотреть использование жидких керамических теплоизоляционных материалов). Разводящая сеть трубопроводов - стальная оцинкованная по ГОСТ 3262, при условии использования безсварных соединений.
3.4.4.5. Для разводки системы хозяйственно-питьевого водопровода в служебных помещениях применять полипропиленовые армированные трубы Ру-не менее 25 кгс/см2 и температуре –не менее 110º С, с установкой отключающей арматуры на  входе в помещения и около потребителей.
3.4.4.6. Для приготовления горячей воды на станциях рекомендуется применять электробойлеры на Ру более 10кгс/см2 типа «Jaspy» или аналогичные.

3.4.4.7. В качестве запорной арматуры на станциях в системах ХВС, ГВС и питьевого водопровода применять краны шаровые, латунные с шаром из нержавеющей стали с Ру-не менее 40 кгс/см2.

3.4.4.8. Предусмотреть раковины в помещениях кассы и комнаты приёма пищи с подводкой горячей и холодной воды. При использовании смесителей с нижней подводкой предусмотреть установку запорной арматуры на каждый смеситель.

3.4.4.9. Предусмотреть в местах возможного промерзания трубопроводов монтаж теплоизоляции (при необходимости электрообогрев).

3.4.5. Водоотвод, канализация.

3.4.5.1. Отвод воды из люков для слива поломоечных машин выполнять через трап «Метро».
3.4.5.2. В устройствах водоотлива применять:
3.4.5.2.1. на местных перекачках погружные насосы, производительностью не менее 50 м3/ч;
3.4.5.2.2. Для местных канализационных установок подвальных помещений вестибюлей или служебных помещений станций, от которых невозможно отвести стоки самотеком, применить насосные станции модульного типа заводской сборки. Допускается применение установок Grundfos Sololift (или аналог) от 1-2х сантехнических приборов, расположенных на большом расстоянии от основных выпусков канализации.
3.4.5.3. Произвести выбор устройства пуска и остановки насосов, обеспечивающего нормативные требования по допустимому длительному току нагрева, потерям напряжения и срабатыванию защиты при коротких замыканиях и перегрузках.
3.4.5.4. Предусмотреть применение труб «SML» с креплениями «KRALE» в качестве материала для напорных водопроводов МВУ.
3.4.5.5. На выпусках предусмотреть устройство узлов учета сточных вод, отводимых в сети ГУП «Водоканал СПб». Применять расходомеры учета откачиваемой жидкости соответствующие диаметру труб (без заужения диаметра) на напорных линиях ОВУ и СУ. Расходомеры должны иметь выходы для подключения к шкафам управления с выводом информации в шкаф АС4 КАС ДУ по цифровому интерфейсу RS-485 (протокол ModBus или аналогичный). Тип датчиков потока должен быть согласован с ГУП «Водоканал СПб». Исключить сброс сточных вод в водные объекты.
3.4.5.6. Для систем АУПТ предусмотреть:
3.4.5.6.1. применение труб из коррозионно-стойкой стали  по ГОСТ 9940 для разводящей сети применение труб стальных оцинкованных по ГОСТ 3262 при условии использования безсварных соединений.
3.4.5.6.2. устройство сигнализации о протечках.
3.4.5.6.3. использование дренчеров, обеспечивающих перекрытие всего сечения кабельного коллектора и тоннеля.
3.4.5.6.4. специальные помещения для баков запаса воды и насосных станций, в случае недостаточности мощности системы водоснабжения для нужд автоматического водяного пожаротушения.
3.4.5.6.5. установку дополнительной запорной арматуры на магистральных трубопроводах, позволяющей отключать отдельные участки длиной не более 500м.
3.4.5.6.6. установку кронштейнов крепления трубопроводов, предохраняющих трубы от электрокоррозии.
3.4.5.6.7. возможность циркуляции воды в трубопроводах для защиты от замерзания.

3.4.5.7. При проектировании хозяйственно-бытовой канализаций применять трубы типа «SML» с креплениями «KRALE» или аналог.
3.4.5.8. Дренажные трубы, лотки должны рассчитываться на пропускную способность исходя из ожидаемого водопритока: ручная промывка – 0,3х2= 0,6 л/сек. (по нормам расхода воды поливочным краном СНиП 2.04.01–85*).
3.4.5.9. При проектировании дренажных систем применять преимущественно открытый лоток, рассчитанный на максимальный водоприток. Лоток должен быть накрыт решетками, настилами. При невозможности устройства открытых лотков применять трубы ( не менее 219мм. При обосновании водопритоков в стесненных условиях трубы меньших диметров.
3.4.5.10. Устройства управления насосами МВУ и вестибюльных (станционных) СУ выполнить по типовой схеме  на основе погружных выключателей уровня фекальных или дренажных стоков.
3.4.6. Предусмотреть разработку и монтаж современных устройств (роллетов), регулирующих вход у станционных затворов.
3.5. Требования к оснащению устройствами связи и ГГО.

3.5.1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и следующими техническими требованиями.

3.5.2. Все виды связи в вестибюле, переходных коридорах, эскалаторных тоннелях,  служебных помещениях должны интегрироваться в существующие системы станции «Спортивная».
3.5.3. для обеспечения оперативного управления эскалаторами должна быть смонтирована эскалаторная связь, в сеть которой должны быть включены следующие абоненты: машинный зал, натяжная камера, кабины наверху и внизу эскалаторов, дежурный по станции, касса и полиция. Нижняя кабина эскалатора должна иметь связь с диспетчером эскалаторов.
3.5.4. все зоны станции (улица, вестибюль, наклонный ход, подходной коридор, машинный зал) должны быть оборудованы ГГО. Аппаратура ГГО должна обеспечивать включение линий, как от местных пультов управления, так и от центральной усилительной станции.

3.5.5. Оборудовать ВПП электродиспетчерской, местной, административно-хозяйственной связью. Оборудовать административно-хозяйственной связью -  щитовые.

3.5.6. Рекомендуемые к применению устройства связи приведены ниже:

3.5.6.1. Административно-хозяйственная связь (АХС): Должна включаться в существующие на станции устройства.

3.5.6.2. Эскалаторная связь, местная (дополнительная) связь: Эскалаторная и местная (дополнительная) связь должна включаться в существующие на станции устройства. 

3.5.6.3. Громкоговорящее оповещение: Применение аппаратуры ГГО «АГО-06»

3.5.7. Предусмотреть установку соединительных ящиков (СЯ) с тремя розетками, устанавливаемых в районе верхней и нижней гребенки эскалаторов, для организации связи штабного автобуса пожарных формирований города. Предусмотреть установку телефонных разъемов в кассе для подключения стола связи АВФ и организации поездной диспетчерской связи, местной связи с ДСП, АХС.
3.5.8. Обеспечить оснащение вестибюля ЛВС пользователей ВС «Метро» с установкой в вестибюле активного сетевого оборудования (коммутатор Cisco) и подключением к существующей сети на станции.
3.6. Требования к системам контроля и безопасности предприятия.

3.6.1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и следующими техническими требованиями.

3.6.2. Для организации системы оповещения на станции должны быть установлены сирена типа С–28 (или эквивалент) в вестибюле, управление которой должно осуществляться как от дежурной по станции, так, и централизовано при помощи устройства типа П–164А (или аналогичного).

3.6.3. Станционный комплекс должен быть дооборудован подсистемами Комплексной автоматизированной системы информационной поддержки антитеррористической защищенности Петербургского метрополитена (КАСИП АЗМ) с учетом технический решений принятых в рамках реализации первого пускового комплекса КАСИП АЗМ, в том числе системы видеонаблюдения станций (СВН), система управления и контроля доступа (СКД–БСК), система единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС) на базе системы Motorola–Dimetra–IP стандарта TETRA, система передачи тревожной информации (СПТИ), станционные устройства ситуационного центра, волоконно–оптическая и транспортная мультисервисная сеть (ВОСС и ТМС), а так же системы гарантированного электропитания, системы кондиционирования, и системы мониторинга состояния электропитания и кондиционирования на основании технических требований на систему мониторинга аппаратных автоматизированных систем утвержденных Главным инженером – Первым заместителем начальника метрополитена В.Д. Очеретом от 13.10.2009 г. Предусмотреть увязку с существующим оборудованием на станции, обеспечить вывод изображения с телекамер на существующие мониторы, вывод информации на АРМы дежурной по станции. Предусмотреть оборудование НВУ вентшахт охранной сигнализацией и видеонаблюдением на базе адресного прибора «Ладога» (или аналог) с использованием видеорегистратора «Ладога V6» (или аналог) с выводом на пульт дежурного по станции и в ситуационный центр.

3.6.4. Для обеспечения обзора верхних и нижних площадок эскалаторов предусмотреть установку двух видеокамер с подключением к монитору в кабине оператора эскалатором (КОЭ), в аппаратной КАСИП АЗМ установить видеорегистратор VideoNet с подключением с СГЭП. Схему размещения видеокамер в переходном коридоре в зоне пассажирских конвейеров согласовать отдельно.

3.6.5. Помещения начальников станций и все помещения службы Сбора доходов в вестибюлях должны оснащаться охранной сигнализацией на базе пультов «Сигнал–20» ( или аналог), датчиков «Фотон» ( или аналог), «Аргус» ( или аналог). Охранной сигнализацией с выводом сигнала на пульт в кассе оборудовать: кабину дежурного по вестибюлю, турникеты, автомат для продажи жетонов, автомат для продажи и пополнения ресурса БСК.

3.6.6. Предусмотреть оснащение устройствами охранной сигнализации на базе интегрированной системы типа «Орион» следующих объектов: аппаратной КАС ДУ, кроссовой связи, аппаратной КАСИП АЗМ.

3.6.7. Предусмотреть оснащение вентиляционной шахты (киоск и НВУ) системой охранной сигнализации, включаемой в систему КАСИП АЗМ.

3.6.8. Предусмотреть установку газоанализаторов (типа СГАЭС-ТН), для замеров наличия газа метана в помещениях вестибюлей от городских газовых магистралей. Работу увязать с КАС ДУ.
3.7. Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

3.7.1. Рабочая документация должна учитывать требования пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами на момент начала проектных работ стадии «Проектная документация». 
3.7.2. Оснастить проектируемый объект фотолюминесцентной эвакуационной системой (ФЭС) в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля».(приложение 1).
3.7.3. Установить адресную систему пожарной сигнализации, которая должна быть увязана с КАСИП АЗМ, системой дымоудаления, системой местной вентиляции с управлением огнезадерживающих пожарных клапанов, системой пожаротушения с системой оповещения при пожаре. Указанные системы проектировать в соответствии с проектными значениями.
3.7.4. Для устройства водоотводящих зонтов в пассажирских помещениях станций предусмотреть материалы с пожарной опасностью не более, чем Г1,В1,Д1,Т1.

3.8. Требования к разработке автоматизированных систем управления, систем диспетчеризации и сигнализации.

3.8.1. Предусмотреть на строящемся объекте аппаратную КАС ДУ для размещения аппаратуры разделов КАС ДУ освещением и электромеханическими устройствами, аппаратуру раздела КАС ДУ эскалаторами разместить в машинном зале. Новую аппаратуру подключить к ЛВС КАС ДУ станции с выводом информации по новым устройствам (освещение, эскалаторы, электромеханическое оборудование) на существующий АРМ ДСПТ станции «Спортивная» и на ЦДУ Площадь помещения определить с учётом размещения оборудования.
3.8.2. При проектировании руководствоваться ТЗ на комплексную автоматизированную систему диспетчерского управления объектами метрополитена (КАС ДУ), утвержденным Главным инженером – Первым заместителем начальника метрополитена В.Д. Очеретом 25.12.2009 г.
3.8.3. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и техническими требованиями.
3.8.4. Проектируемый участок должен быть интегрирован в существующую систему КАС ДУ станции «Спортивная». Рабочим проектом предусмотреть:

3.8.4.1. для службы Электроснабжения:

3.8.4.1.1. Контроль и управление освещением новых объектов подключить к вновь устанавливаемым шкафам ШРОС и АС5 в аппаратной КАС ДУ вестибюля.
3.8.4.1.2. Выполнить модернизацию АРМ энергодиспетчера и АРМ ДСПТ при добавлении сигналов.
3.8.4.1.3. Выпустить обновленные мнемосхемы АРМ энергодиспетчера и АРМ ДСПТ.

3.8.4.2.  для Электромеханической службы:
3.8.4.2.1 в состав проекта должна быть включена схема мест расположения электромеханических объектов.
3.8.4.2.2. при разработке устройств автоматического управления инженерно–техническими объектами руководствоваться требованиями ТЗ КАС ДУ в части электромеханических устройств.
3.8.4.2.3. увязку вновь устанавливаемых шкафов управления электромеханическими устройствами с вновь устанавливаемым в вестибюле шкафом АС4 КАС ДУ организовать по аналоговым линиям связи (шкаф промежуточных реле) или по цифровому интерфейсу RS-485 (протокол ModBus или аналогичный) с возможной комбинацией.
3.8.4.2.4. в состав проекта включить обновленные мнемосхемы АРМ диспетчера и АРМ ДСПТ с указанием объектов управления.
3.8.4.2.5. Должна быть предусмотрена подсистема контроля микроклимата (в рамках системы КАС ДУ) с применением следующего оборудования или его аналогов.
3.8.4.2.6. В кассовом зале и аппаратных КСОБ, КАСИП АЗМ, КАС ДУ вестибюля установить приборы для измерения температуры.
3.8.4.2.7. газоанализаторы.
3.8.4.2.8. дифференциальный манометр типа ДМЦ–01Н по ТУ 4212–002–40001819–98 для замеров перепада статического давления (рекомендуемый производитель НПО «ЭКО–ИНТЕХ» иди аналогичный).

3.8.5. Проектирование автоматики нижнего уровня Комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления электромеханическими устройствами (КАС ДУ ЭМ) Петербургского метрополитена должно вестись с учетом исходных требований (приложение 2)
3.8.6. Проектирование КАС ДУ эскалаторов должно вестись  в соответствии с Исходными требованиями: «КАС ДУ эскалаторами» (приложение 3).
3.8.6.1. Электропитание устройств КАС ДУ:
3.8.6.1.1. Для электропитания устройств КАС ДУ применить типовую схему, утвержденных Главным инженером метрополитена В.Д.  Очеретом 22.12.2009г.

3.8.6.1.2. Электропитание потребителей КАС ДУ по сети 220в осуществить централизовано из аппаратной КАС ДУ, по трёхпроводной системе («L», «N», «PE»)

3.8.6.1.3. Потребители сети 220в: ПЭВМ, МПК в шкафах, блоки стабилизированных выпрямителей (~220/24=), оборудование вычислительной сети разделить на две группы РЩ (А и Б) с прокладкой линии электропитания раздельно для каждой группы.

3.8.6.1.4. Для электропитания схем ТУ и ТС напряжением 24в постоянного тока применить стабилизированные источники электропитания раздельно для устройств Служб Э, ЭМ, Ш, ЭС.

3.8.6.2. Обеспечить вывод данных мониторинга на АРМ ШН и для передачи на АРМ Диагностики на ЦДУ.

3.8.6.3. Для прокладки кабелей витой пары и силовых кабелей использовать отдельные пластиковые кабельные каналы или совмещённые специальные, имеющие две секции для разделения силовых и информационных кабелей.

3.8.6.4. Вычислительная компьютерная сеть:
3.8.6.4.1. ЛВС построить по технологии Ethernet, сегменты которой не должны превышать длину 100 м для медного кабеля (витой пары категории 5). Применить модульные вилки и розетки категории 5Е. Если расчётная длина сегмента сети будет превышать 100 м, необходимо проектировать такие сегменты на оптико-волоконном кабеле.

3.8.6.4.2. Компьютерная сеть должна быть дублированная с коммутаторами групп А и Б. Коммутаторы сети групп А и Б установить в шкафу АС-св.

3.8.6.4.3. Вновь устанавливаемый в вестибюле шкаф АС-св КАС ДУ подключить к существующему АС-св на станции.

3.8.6.4.4. При проектировании кабельных линий для сетевых устройств, между помещениями и по коллекторам предусмотреть прокладку бронированного кабеля витых пар категории 5.

3.8.6.4.5. Для подключения ПЭВМ АРМ к компьютерной сети использовать сетевые розетки и патч-корды.

3.8.6.4.6. Патч-корды должны быть изготовлены из кабеля витых пар категории 5, многопроволочной конструкции с оболочкой повышенной толщины и гибкости.

3.8.6.4.7. Для обеспечения нормальной работы сетевых устройств КАС ДУ в шкафах АС, необходимо запитать коммутаторы через АВР типа STS-16 фирмы MGE.

3.8.6.4.8. В качестве канала передачи данных между аппаратной КАС ДУ и устройствами, расположенными на станции, использовать специальный бронированный кабель связи для интерфейса RS-485.

3.8.6.5. Технология передачи данных на центральный пост КАС ДУ:
3.8.6.5.1. Для обеспечения диспетчерского управления, электромеханическими устройствами станции, устройствами службы электроснабжения и контроль за работой эскалаторов подключить к дублированному каналу связи сети ТССМ с передачей данных на скорости не ниже 100 Мбит/сек на базе каналообразующего оборудования по сетевой технологии Ethernet с возможностью использования протоколов IP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, PIM и сервисы Multicast, NTP, SNMP.

3.8.6.5.2. Доработать прикладное ПО на АРМах диспетчеров Линии 5 Служб Э,  ЭМ, ЭС для контроля и управления новыми объектами станции.

3.8.6.5.3. Добавить в АРМе диагностики технических средств КАСДУ на ЦДУ контроль за состоянием АРМов, контроллеров, плат в шкафах АС, коммутаторов ЛВС, УЭП-МПК, работы прикладного ПО новых АРМов и МПК. Обеспечить возможность просмотра протоколов АРМа ДСПТ новых объектов станции с АРМов ШН КАСДУ на ЦДП а также протоколирование работы МПК в шкафах АС.

8.6.1.5.4.  Предусмотреть ЗИП для устройств КАС ДУ. Состав ЗИП согласовать с заказчиком.

8.6.1.5.5. Применяемая аппаратура и система должны иметь сертификаты, допускающие использование  на метрополитене.

3.9. Требования к разработке проектной документации по электроснабжению предприятия.

3.9.1. Разработать и включить в состав проекта структурную схему электроснабжения всех устройств вестибюля, которая будет являться заданием на схемы электрические общие отдельных устройств.
3.9.2. В принципиальных схемах электроснабжения указывать расчетные значения токов короткого замыкания на линиях, длина которых превышает 100м.
3.9.3. Разработать чертежи общих видов силовых сборок, щитов рабочего и аварийного освещения, ЩС и ЩО, РУСМов и пр. (далее вводно-распределительное оборудование).
3.9.4.  В качестве вводных устройств в щитовых использовать при необходимости типовое вводное устройство ШВУ.
3.9.5.  Основные требования к разрабатываемому вводно-распределительному оборудованию:

3.9.5.1.  При наличии сборных шин, шины должны быть выполнены из меди.
3.9.5.2. Наличие необходимого пространства для выполнения присоединений к автоматическому выключателю или сборным шинам внутри вводно-распределительного оборудования с использованием концевых муфт.
3.9.5.3. Расстояние между сборными шинами щитового оборудования при номинальном токе вводного аппарата до 63А должно составлять не менее 20 мм, при номинальном токе вводного аппарата от 63 до 250А - не менее 50м, при номинальном токе вводного аппарата свеше250А – не менее 100мм.
3.9.5.4. Присоединение к шинам внутри вводно-распределительного оборудования должно быть болтовыми, с использованием наконечников. Исключить использование наконечников со срывными болтами.
3.9.5.5. Маркировка электрооборудования ВПП, щитовых и отдельных сборок с лицевой и монтажной стороны должна быть определена проектом и выполнена заводом – изготовителем в соответствии с установленными на метрополитене требованиями.
3.9.5.6. Маркировку силовых щитов выполнить в соответствии с инструкцией по маркировке электрооборудования щитовых, СТП.
3.9.5.7. В чертежах общего вида на поставку щитов указать цвет RAL в соответствии с инструкцией Службы электроснабжения по окраске технологического оборудования.

3.9.6. На ВПП шины всех распределительных устройств предусмотреть медными и изолированными.
3.9.7. Предусмотреть ВПП с двумя трансформаторами. В вестибюле предусмотреть две щитовые: одну для питания нагрузок вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения и вторую для питания нагрузок освещения, электрообогрева служебных помещений и силовых розеток. Питание нагрузок эскалаторов предусмотреть непосредственно от ВПП.
3.9.8. Систему электроснабжения выполнить с глухозаземленной нейтралью   (система TN-C).
3.9.9. Выполнить расчет уставок релейной защиты на СТП-V11 на фидерах питания ВПП V11-2.
3.9.10. Предусмотреть установку ячеек 10кВ и панелей щитов 380/220В на цоколь (швеллер) высотой 200 мм.

3.9.11.  При необходимости на фидерах ВПП, щитовых предусмотреть установку автоматических выключателей типа Тmax ХТ фирмы АВВ (или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам).
3.9.12. Герметизацию проходов выполнять противопожарной пеной типа SR620 или аналогичной по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.
3.9.13.  По кабельной сети:

3.9.13.1. Предусмотреть применение кабелей с изоляцией сшитого полиэтилена в сетях 10кВ.

3.9.13.2. Предусмотреть применение на кабелях 10 кВ и 380 В разделок и муфт фирмы Raychem или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам, для остальных кабелей – фирмы «Термофит» или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

3.9.13.3. Предусмотреть установку на соединительных муфтах RAYCHEM напряжением 10 кВ защитных (противопожарных) металлических кожухов.

3.9.13.4. Применить заделки системы «Kabex» для герметизации кабельных гильз на ВПП, в вестибюле, наклонном ходе.

3.9.14. По устройствам освещения:

3.9.14.1. Согласовать с метрополитеном светотехническое задание на архитектурное освещение. Не допускать подключение разных зон от одного фидера (тамбур вход/выход и вестибюль, тамбур вход/выход и уличное освещение, средний зал и нижняя гребёнка).

3.9.14.2. Архитектурное освещение должно быть выполнено типовыми светильниками с лампами металлогалогенными HQI  и натриевыми  LU люминесцентными лампами Т5 с зеркальными отражателями и с защитным стеклом. Применять энергосберегающие источники света.
3.9.14.3. Выполнить расчет освещенности (например в программе DIALUX).
3.9.14.4. Установить первый торшер на первом прямом листе балюстрады от базы вертикальной нижней (1600 мм от БВН).
3.9.14.5. В архитектурном освещении не применять люверсные решетки, органическое стекло и другие горючие материалы.

3.9.14.6. Размещение  устройств освещения должно вестись с учетом ремонтопригодности, легкости обслуживания.

3.9.14.7. Исключить открытую (в кабельных каналах) прокладку кабелей по стенам и потолкам пассажирских помещений станций.

3.9.14.8. В сетях рабочего и аварийного освещения применить кабели с медными жилами.
3.9.14.9. Подключение светильников в архитектурном освещении выполнять через штепсельные разъёмы.

3.9.14.10. Предусмотреть сеть питания праздничной иллюминации Р=10 кВт для чего установить в щитовой вестибюля щиток типа NRP–24 (или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам) запитав его от ЩРО, управление предусмотреть по схеме с ШУСРом.

3.9.14.11. Предусмотреть сеть питания информационных указателей. Размещение и мощность информационных указателей определяется в соответствии с «Концепцией информационной и пространственно-ориентирующей среды на территории Петербургского метрополитена».

3.9.14.11.1. Для подключения нагрузок уличных информационных указателей предусмотреть установку в вестибюльных щитовых щитков NRP–24 (или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам) и их подключение к ЩРО соответствующей щитовой. Управление информационными указателями предусмотреть через КАС ДУ.

3.9.14.12. Предусмотреть сеть питания электрифицированных информационных носителей мощностью 15кВт.

3.9.14.12.1. Для подключения нагрузок электрифицированных информационных носителей мощностью 15кВт предусмотреть установку в вестибюльных и станционных щитовых щитков NRP–24 (или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам) и их подключение к ЩРО соответствующей щитовой. Управление электрифицированными информационными носителями предусмотреть по схеме с ШУСРом.

3.9.14.13. Предусмотреть узкостоечные торшеры наклонного хода типа ТН-19 или аналог на балюстрадах с соблюдением минимального расстояния от края до поручня торшеров. Высоту торшеров принять 1,072 м.

3.9.14.14. Предусмотреть в щитовых установку соединительных ящиков СЯ в комплектации «АВВ» с набором клемм, учитывающим разделение кабелей управления на I с.ш., II с.ш., А.с.ш. и телесигнализации из каждой щитовой до шкафов ШРОС в аппаратную КАС-ДУ.

3.9.14.15. Общее освещение служебных помещений, освещение ДСП, касс, кабинетов начальников станций выполнить:

3.9.14.15.1.1 В архитектурном освещении применять светильники с металлогалогенными  лампами типа ДРИ, светильники фирмы GE  с люминесцентными лампами Т5, с электронным ПРА, без защитного стекла в пластмассовом корпусе со степенью защиты IР 40, а также светодиодные светильники.  

3.9.14.15.1.2 Освещение ДСП, касс, кабинетов начальников станций выполнить: в помещениях без подшивного потолка накладными светильниками GE (NPP) с люминесцентными лампами Т5 и с электронными ПРА или или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам; в помещениях с подшивными потолками – светильниками GLAMOX 4x14 с защитной антибликовой решёткой с электронным ПРА с лампами Т5. 

3.9.14.15.1.3 Освещение СТП, щитовых, релейных, аппаратных различного назначения и машинных залов выполнить светильниками GE (NPP) с люминесцентными лампами Т5, с электронным ПРА, без защитного стекла в пластмассовом корпусе степенью защиты IP–65 или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

3.9.14.15.1.4 Освещение служебных и производственных помещений без постоянного пребывания персонала, рабочих кабельных коллекторов, к/рельса в районе станции выполнить светильниками: в рабочем освещении типа GE с люминесцентными лампами Т5, с электронным ПРА без защитного стекла в пластмассовом корпусе со степенью защиты IP40 или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам;  в аварийном освещении типа LUNA-60 с компактными люминесцентными лампами спирального типа 20 Вт, Е27 или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

3.9.14.15.1.5 В подэскалаторных ходках наклонного хода применять светильники GЕ (МАС) с люминесцентными лампами Т8, с электронным ПРА, без защитного стекла в пластмассовом корпусе со степенью защиты IP 65 или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

3.9.14.15.1.6 Рабочее освещение в натяжной камере затвора выполнять светильниками типа LUNA-60 с компактными люминесцентными лампами спирального типа, 20 Вт, Е27 или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

3.9.14.16. Освещение ВПП, щитовых, релейных, аппаратных различного назначения и машинных залов выполнить светильниками с люминесцентными лампами Т5 и с ЭПРА, без защитного стекла, в пластмассовом корпусе  степенью защиты IP-65 или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

3.9.14.17. Предусмотреть поочерёдное присоединение соседних светильников в ряду к разным фазам.

3.9.14.18. Аварийное освещение вестибюля, ВПП, служебных помещений, сантехнических объектов выполнить светильниками типа LUNA-60 с компактными люминесцентными лампами PLE-T-PRO-220В, 20 Вт, Е27 или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

3.9.14.19. Рабочее освещение машинных помещений, щитовых, аппаратных различного назначения, ДСП и касс должно иметь питание от 2-х секций шин (два самостоятельных фидера) от щитовой. Предусмотреть отдельные фидера с вестибюльной щитовой для рабочего освещения подэскалаторных ходков и кабельного коллектора наклонного хода.

3.9.14.20. В сантехнических объектах, имеющих питание от 2-х секций шин,  освещение  должно иметь питание от 2-х секций шин по схеме с резервным ручным переключателем.

3.9.14.21. Включить в состав проекта, как прилагаемые, чертежи на узлы крепления светильников.

3.9.14.22. На путях эвакуации предусматривать установку светильников «Выход» без встроенных аккумуляторных батарей.

3.9.14.23. На вводных кабелях освещения (РО и АО) в машинных залах и ходках н/хода в помещениях машинного зала установить автоматические выключатели. РО запитать от 2-х с.ш. и делить на 2 или 4 группы в зависимости от мощности.

3.9.14.24. Ремонтное освещение эскалаторов (траволаторов) следует предусмотреть отдельным фидером от вестибюльной щитовой  в соответствии с типовой схемой ЭС-0312-01 от 10.03.2011. Схема будет передана по запросу проектной организации.

3.9.14.25. В кассах предусмотреть светильники для подсветки окон со стороны вестибюля и со стороны кассы с отдельным выключателем для каждого светильника.

3.9.14.26. Исключить подключение розеток к устройствам освещения в служебных и производственных помещениях.

3.9.14.27. В схемах управления освещением вестибюля применить модульные контакторы ESB63-40 или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

3.9.15. По силовой сети:

3.9.15.1. Со стороны машинного зала предусмотреть вводное устройство ШВУ черт. Ф-14-3945-ЭМ.

3.9.15.2. Силовые сборки и ЩО по возможности расположить в помещениях щитовых, за исключением тех, которые принадлежат непосредственно сети помещений.

3.9.15.3. В машинном зале эскалаторов предусмотреть силовую сборку напряжением 380/220В на Ру=40 кВт для питания силовых нагрузок в машинном зале. Предусмотреть установку путейского ящика в нижней натяжной. Предусмотреть на ВПП отдельный фидер для питания сборки в машинном зале и ПЯ в нижней натяжной. (ПЯ запитать от шинной коробки на кабеле питания сборки в машинном зале). 

3.9.16. Сеть инженерно-технических нагрузок вестибюля выделить в самостоятельную сеть с питанием от щита силовых нагрузок 380/220В щитовой электромеханической службы.

3.9.17. Предусмотреть кабельные прокладки на ВПП по модульным сборным кабеленесущим конструкциям.

3.9.18. В вестибюле и в подуличных переходах вблизи лестничных сходов в недоступном для пассажиров месте установить КММ с двумя розетками на 220В и розеткой на 380В для подключения инструмента при строительных и ремонтных работах в соответствии с типовой схемой  (Будет передана на стадии разработки документации)). Номинальный ток штепсельного соединения ИЭ990-1А, должен быть не менее 16А.

3.9.19. Сеть силовых розеток касс рассчитывать на мощность не менее 
10 кВт. Прокладку внутренних силовых сетей и сетей освещения предусмотреть в кабель-канале.

3.9.20. В качестве приборов электроотопления предусмотреть установку только стационарных электрорадиаторов. Установку автоматического выключателя для подключения стационарных электрорадиаторов предусмотреть в пластиковом боксе.

3.9.21. Предусмотреть установку и подключение розеток Р=1,1 кВт, U=220В для питания зарядных устройств аккумуляторных поломоечных машин. Номера помещений определяются после согласования инвентаризационных планов в процессе проектирования.

3.9.22. В вестибюле и в подуличных переходах вблизи лестничных сходов в недоступном для пассажиров месте установить КММ.
3.9.23. Оборудовать фидера ВПП автоматизированной системой технического учета электроэнергии (АСКУЭ). Учет электроэнергии по электросчетчикам технического учета, установленных на СТП-V11, включить в систему АСКУЭ.

3.9.24. Электропитание освещения, освещения, обогрева, вентиляции в кабине дежурного оператора на нижней гребёнке и в кабине дежурного по вестибюлю (КДВ) предусмотреть отдельным фидером от вестибюльной щитовой.
3.9.25. Предусмотреть возможность подключения аппаратных ВОС: 1-й напряжением 380/220В мощностью 15 кВт, 2-й напряжением 380/220В мощностью 12 кВт к вестибюльным щитовым освещения.
3.9.26. Предусмотреть систему гарантированного питания КСОБ в соответствии с проектом № 2690 «Комплексная система обеспечения безопасности населения на объектах Петербургского метрополитена», а именно - электрические нагрузки 3-й категории надежности электроснабжения установленной мощностью 17,5 кВт подключить от ВПП или СТП; для электрических нагрузок 1-й категории (система интеллектуального видеонаблюдения, система радиационного контроля) установить ИБП расчетной мощности, питание  автономном режиме в течение 20 минут
3.9.27. На входах в вестибюли станций предусматривать электрические звонки с установкой кнопок с внешней стороны.

3.9.28. По эскалаторному тоннелю штепсельные розетки должны устанавливаться на расстоянии не более 20 м друг от друга.

3.9.29. На объектах электромеханической службы предусмотреть подключение переносного эл. инструмента (Iн-16А), переносного аварийного насоса на на ОВУ, МВУ (Iн-16А).

3.9.30. Предусмотреть отдельную сеть электропитания затворов, установленных в вестибюлях, подземных переходах через отдельно установленный шкаф АВР.

3.9.31. Предусмотреть установку КММ с двумя розетками на 220 В и ПЯ с розеткой 380 В, для подключения переносных электроприёмников, мощностью до 40 кВт, в камерах затворов.

3.9.32. Сеть силовых розеток служебных помещений вестибюля подключить к щиту 380/220В ВПП через сборки в вестибюле.

3.9.33. Предусмотреть технический учёт электроэнергии и вывод данных в АСКУЭ метрополитена:

3.9.33.1. По фидерам электромеханической службы на щите 380/220В ВВП.

3.9.33.2. По фидерам эскалаторов на щите 380/220В ВПП.

3.9.33.3. По фидерам электрощитовой связи, аппаратной АС, КАСИП АЗМ, КАС ДУ на щите 380/220В ВПП.
3.9.33.4. По фидерам архитектурного освещения вестибюля на щите 380/220В ВПП.
3.9.33.5. По фидерам АСКОПМ.

3.9.34. Конструкция ШВУ и др. изделий приведена в приложении 5.

3.9.35. Для управления водопроводными электрозадвижками, гермоклапанами применить типовые ящики управления.

3.9.36. Для управления воздушно–тепловыми завесами, инфракрасными излучателями применить типовые ящики управления ВТЗ и ИКИ.

3.9.37. В случае применения нетиповых шкафов управления и силовые сборки должна быть разработана документация «Задание заводу» включающая: схемы электрические принципиальные, спецификации, внешний вид, расположение элементов внутри шкафов. При подготовке заданий заводу на изготовление шкафов сборок комплектующие элементы подлежат согласованию с ГУП «Петербургский метрополитен» на стадии проектирования.
3.10 Требования к разработке проектной документации по эскалаторному хозяйству (тоннельным эскалаторам, пассажирским конвейерам, эскалаторным спускам в подуличный переход).

3.10.1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, Административным регламентом ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах  утв. Приказом по ФС № 112 от 29.02.2008.

3.10.2. Применяемые технические устройства (эскалаторы, траволаторы,лифты, фуникулеры) должны иметь разрешение на применение в соответствии с требованием ст. 7 ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», соответствовать действующей нормативно-технической документации и настоящим техническим требованиям.
3.10.3. Технические решения должны обеспечивать работоспособность эскалатора при наличии значительного количества грязепылевых отложений, в т.ч. агрессивных, приносимых с обувью пассажиров и вызывающих абразивный и химический износ ступеней и направляющих лестничного полотна.

3.10.4. Срок службы эскалаторов, конвейеров должен быть не менее 50 лет.

3.10.5. Эскалаторы, конвейеры должны поставляться вместе с системами управления (шкафы управления электроприводом эскалаторов, шкафы ввода и АВР, пульты управления эскалаторами на верхней и нижней гребенках, пульты оператора, пульт управления вспомогательным приводом – не менее 2 штук), перекрывателями и предэскалаторными барьерами.
3.10.6. Машинное помещение и примыкающие к нему демонтажная камера должны быть оборудованы, помимо предусмотренных в комплекте с эскалаторами, грузоподъемными средствами, обеспечивающими монтаж, демонтаж и транспортирование элементов привода с максимальными массово – габаритными характеристиками эскалаторов вплоть до погрузки в автотранспорт. Для перемещения крупногабаритных узлов по маршруту транспортировки по машинному помещению, демонтажным ходкам и демонтажной камере предусмотреть рым-болты.

3.10.7. Демонтажная камера должна иметь люк, оборудованный гидроизоляцией и теплоизоляцией. Люк должен открываться наружу и иметь съемные ограждения и средства его подъема и удержания. К люку должен быть обеспечен подъезд грузового автотранспорта шириной не менее 6 м. На путях подъезда к демонтажной камере и технологической площадке по ремонту эскалаторов не предусматривать газонов, различных архитектурных форм.  Высотные отметки над демонтажным люком должны обеспечивать демонтаж и погрузку на автотранспорт главного вала.

3.10.8. Демонтажная камера должна быть оборудована площадками для обслуживания грузоподъемных устройств. Габариты люка должны обеспечивать выемку на поверхность максимально габаритного узла эскалатора.

3.10.9. Конструкция эскалаторов и систем их управления должны соответствовать пассажиропотокам не менее 400 тыс.чел/сутки.
3.10.10. Предусмотреть установку разделительных барьеров для направления пассажиров и перекрывателя (перекрывателей) потоков пассажиров, а также кабины оператора управления эскалаторами на нижней входной площадке. Их расположение увязать с пассажиропотоками.

3.10.11. Перед входом на эскалатор от выступающего оборудования (барьеров, кабин и т.д.) должна быть предусмотрена площадь шириной не менее расстояния между наружными краями поручней, а по глубине не менее 4,5 м.

3.10.12. У верхних и нижних входных площадок разместить поставляемые в комплекте с эскалаторами пульты управления эскалаторами.
3.10.13. В помещениях машинных залов, комнатах дежурного персонала, гардеробах следует предусмотреть устройства для снижения шума и вибрации.

3.10.14. Должен быть обеспечен доступ к узлам и деталям, требующим обслуживания, и обеспечена возможность их замены не из пассажирской зоны. Обеспечить возможность осмотра и ремонта опорных металлоконструкций и фундаментов.

3.10.15. Металлические конструкции эскалаторов должны иметь антикоррозионное покрытие с гарантированным сроком службы не менее 10 лет.

3.10.16. Предусмотреть по наклонному ходу по каждой машине для прокладки кабелей питания торшеров и подэскалаторных ходков пяти труб (схема размещения труб будет уточнена на стадии П) диаметром не менее 20 мм.

· – 1 тр. - для рабочего освещения торшеров –I С.Ш.;

· – 1 тр. - для рабочего освещения торшеров –II С.Ш.

· -  1 тр. - для аварийного освещения торшеров.

· – 1 тр. - для рабочего освещения подэскалаторных ходков.

· -  1 тр.  - для аварийного освещения подэскалаторных ходков.

· – 1 тр. -для сети лайтбоксов на балюстрадах эскалаторов

· – 1 тр. – для ГГО

· материал ответвительных коробок - самозатухающий пластик

· размеры ответвительной коробки (ВхШхГ) 93х300х80
3.10.17. Для регулировки направляющих транспортёрных роликов холостой ветви поручня, минимальное расстояние от его оси до оборудования, не относящегося к  эскалаторам (закладные трубы, клеммные коробки и т.д.), должно быть не менее 200мм.

3.11. Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций.

3.11.1 Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
3.12. Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию.

3.12.1. В соответствии с техническими условиями отраслевых инженерных ведомств города и  Петербургского метрополитена.
3.13. Требования к обеспечению санитарно - гигиенических условий труда, к мероприятиям по охране труда и технике безопасности.

3.13.1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами.
3.14. Требования к разделу "Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов".

3.14.1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с СП 32-105–2004, ПБ 10-403-01, СНИП 35-01-2001, ГОСТ Р50602.
3.15. Требования к разработке мероприятий по охране историко-культурного наследия

3.16.1 В соответствии с требованиями КГИОП.

3.16. Требования к обеспечению энергоэффективности предприятия.

3.16.1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами , а также Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.09, проектом постановления правительства РФ «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением правительства СПб № 1257 от 11.11.2009, постановлением правительства СПб № 345 от 31.03.2009.
3.17. Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами.

3.17.1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиям «Правил обращения со строительными отходами в СПб» («Правила» утверждены Распоряжением №1112-ра от 15.05.2003г. Администрацией СПб). В проекте необходимо разработать паспорта для отходов, образующихся в период выполнения строительно-монтажных работ.

3.18. Требование к разработке Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
3.18.1. Разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для каждого объекта на период строительства в соответствии с действующими нормами и правилами.
3.19. Требования к составу и содержанию разделов рабочей  документации.

3.19.1. Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации.

3.20. Требования к сметной документации.

3.20.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с Методикой определения строительной продукции на территории РФ МДС 81–35.2004 и Распоряжением Правительства Санкт–Петербурга от 13.12.2006 № 186–рп «О порядке организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт–Петербурга при определении стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства за счет средств бюджета Санкт–Петербурга».
3.20.2. Сметная документация должна быть составлена в двух уровнях цен:

3.20.2.1. в базовых ценах на 01.01.2001. с использованием ТСНБ «Госэталон 2012». Стоимость материалов, не включённых в расценки, должна быть определена на основании Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2012). В случае отсутствия номенклатуры материала в ТССЦ-2012, стоимость определяется на основе анализа текущих среднегородских цен по согласованию с Заказчиком с пересчетом в базовые цены.
3.20.2.2.  в текущем уровне цен определенном базисно–индексным методом с применением индексов пересчета сметной стоимости к элементам прямых затрат на дату выпуска проектной документации, утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли. Стоимость материалов, не учтённых в расценках, необходимо определять в базовых ценах 2000 г. с пересчетом в текущий уровень цен на дату выпуска проектной документации с применением индексов, утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли.
3.21. Требования к согласованию и рабочей документации.

3.21.1. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон.
3.21.2. Рабочая документация подлежит согласованию с ГУП «Петербургский  метрополитен».
3.21.3. В объем работ, выполняемый Проектировщиком, входит устранение замечаний, выявленных при согласовании рабочей документации.
3.21.4. Рабочая документация должна содержать раздел «Проект технологического регламента по обращению со строительными отходами», согласно требованиям «Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утвержденных Распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 г. № 1112-р, в котором необходимо разработать паспорта для отходов, образующихся в период выполнения строительно-монтажных работ.

3.21.5. Оформление рабочей  документации осуществляется в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. № 525-ст).
3.22. Количество экземпляров проектной документации передаваемой Заказчику, в т.ч. в электронном виде.

3.22.1. Материалы рабочей документации (в том числе сметной документации) должны быть представлены в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (допустимый формат MS Word, Auto CAD, PDF, сметы – в формате программы «Smeta Wizard» SMW).
3.23. Требование о необходимости проведения авторского надзора при строительстве.

3.23.1. Необходимо проведение авторского надзора (наличие сметной документации на проведение авторского надзора).
3.24. Требования к разделу "Дополнительные сооружения и устройства".

3.24.1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с СП 32-106-2004 и СН 148-76.
3.25. Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству, к организации движения и хранения автотранспорта.

3.25.1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, в соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка и техническими условиями соответствующих организаций и  ведомств города Санкт-Петербург.

Раздел 3. Требования  к сроку и (или) объему предоставления 

гарантии качества работ

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 5 лет с момента полного ввода  объекта в эксплуатацию. 
Раздел  4. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой частью
1. Приложение №1 – Обозначение лестниц.

2. Приложение №2 – Исходные требования на проектирование автоматики нижнего уровня Комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления электромеханическими устройствами (КАС ДУ ЭМ).

3. Приложение №3 – КАС ДУ эскалаторами Петербургского метрополитена.
4. Приложение №4 – Техническое задание на установку информационного оборудования на станции метро «Спортивная» (вестибюль №2).
5. Приложение №5 – Разработка типовых устройств ввода для нового строительства, капитальных ремонтов и реконструкции электрооборудования.

6. Приложение №6 – Перечень вспомогательного оборудования, предметов по охране труда и пожарной безопасности, необходимых для организации работы подразделений на объектах пусковых комплексов.

7. Приложение №7 – «Сводная смета на проектные и изыскательские работы»

8. Приложение № 8 – «Смета № 1 на проектирование объектов метрополитена»

9. Приложение  № 9 – «Смета № 2 на проектирование специальных способов работ»

10. Приложение № 10 – «Смета № 3 на проектирование шахтного подъема»

11. Приложение № 11 - «Смета № 4 на проектирование технологических скважин и азотного замораживания грунтов»

12. Приложение № 12 – «Смета № 5 на проектирование дооборудования  СТП-VII (ст. «Спортивная»)»

13. Приложение № 13 - «Смета № 6 на проектирование временного электроснабжения строительной площадки наклонного хода ст. «Спортивная»

14. Приложение № 14 – «Смета № 7 на проектирование локального источника теплоснабжения»

15. Приложение № 15 – «Смета № 8 на проектирование комплексной автоматической системы информационной поддержки антитеррористической защиты метрополитена»

16. Приложение № 16 – «Смета № 9 на проектирование комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления объектами метрополитена»

17. Приложение № 17 – «Смета № 10 на расчет удельной пожарной нагрузки»

18. Приложение № 18 – «Смета № 11 на проектирование выноса инженерных сетей с территории строительной площадки»

19. Приложение № 19 – «Смета № 12 на проектирование усиления оснований и фундаментов зданий, попадающих в зону риска при строительстве вестибюля»

20. Приложение № 20 – «Смета № 13 на проектирование благоустройства территории»

21. Приложение № 21 – «Смета №14 на устройство проезжей части за пределами стройплощадки»

22. Приложение № 22 – «Объем финансирования проектно-изыскательских  работ на 2012-2014гг.»
Главный инженер

Службы капитального строительства
ГУП «Петербургский метрополитен»





Д.В Кунец
Приложение №1

Обозначение лестниц

  Лестницы, ступени и перепады высот пола (пороги, пандусы и т.п.) следует обозначать элементами ФЭС, так чтобы были видны начало, ширина марша (проход) и конец лестниц, ширина проступи и высота ступеней на всей длине лестничного марша, а также перепады высот поверхности пола (уклон). Ступени лестниц и перепады высот пола (пороги) следует обозначать линиями по ширине марша на горизонтальной плоскости ступеней и по ширине проступи у боковых граней ступеней. Для ориентации при движении вверх по лестнице следует обозначать высоту ступеней. Ширина линий для обозначения ступеней и перепадов высот пола должна быть  25 мм. Цвет линий — желтовато-белый или белый. Начало и конец лестничного марша в технических помещениях  следует обозначать сигнальной разметкой с чередующимися, наклоненными под углом 45°—60° полосами желтовато-белого (белого) и черного цветов или плоскими прямоугольными элементами желтовато-белого или белого цветов. На лестницах при ширине лестничного марша до 2 м включительно рекомендуется размещать одну направляющую линию. На лестницах  при ширине лестничного марша более 2 м следует размещать две направляющие линии. Направляющая линия на стене, прилегающей к лестничному маршу, может повторять контур ступеней или быть наклонной. При нахождении лестниц в пассажирской зоне на стене дополнительно размещаются указательные таблички: «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз, вверх», в соответствии с рисунком 3, а так же знаки «Направление движения к эвакуационному выходу» в соответствии с рисунком 1.
    Знак «Направление движения к эвакуационному выходу» может состоять из комбинации отдельных знаков безопасности «Выход здесь» и «Направляющая стрелка» или быть представлен в виде совмещенного знака в соответствии с рисунком 1.

	[image: image1.jpg]K3




	[image: image2.jpg]




	а — комбинированный
	б — совмещенный


Рисунок 1 — Знаки «Направление движения к эвакуационному выходу»


[image: image3.jpg]




 HYPERLINK "http://www.znakcomplect.ru/emergency_signs.php" 

Рисунок 3

Обозначение спасательных средств и средств противопожарной защиты

Места размещения спасательных средств, средств противопожарной и противоаварийной защиты, устройств подачи сигнала тревоги, телефонов, аптечек первой медицинской помощи и других средств защиты по всей длине пути эвакуации следует обозначать знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2002. Спасательные средства, средства противопожарной и противоаварийной защиты, устройства ручной подачи сигнала тревоги, телефоны, аптечки первой медицинской помощи и другие средства защиты следует обозначать линиями по контуру на расстоянии не менее 50 мм от обозначаемого средства. Ширина  25 мм. Цвет линий — желтовато-белый или белый.

Обозначение  на эскалаторе

- обозначить границы балюстрады эскалатора вертикальными полосами желтовато-белого или белого цвета шириной 100мм и длиной 1метр. 

- обозначить вход на  эскалатор справа и слева от начала пути по внутренней стенке балюстрады горизонтальными полосами желтовато-белого или белого цвета шириной 100мм и длиной 2 метра.

Обозначения помещений  машинного зала

- обозначить  направление движения к эвакуационному выходу

- обозначить места хранения  спасательных средств и средств противопожарной защиты

-лестницы 

- обозначить все двери с наружной стороны фотолюминисцентными табличками с указанием категории помещения по ПУЭ и НБП 105-03.

- обозначить все двери помещений имеющие огнетушитель, с наружной стороны табличками «Огнетушитель»

- в помещениях, из которых имеются более двух выходов, один из которых не является эвакуационным, над эвакуационным выходом установить указательный элемент ФЭС «Выход».

- опасные места (участки, зоны, оборудование, электроустановки, перепады высот пола, колонны и др.) расположенные вдоль пути эвакуации, следует обозначать сигнальной разметкой с чередующимися полосами черного и желтовато-белого цветов, расположенными под углом 45º-60º и запрещающими и предупреждающими элементами ФЭС.

- все двери с наружной стороны обозначить указательными элементами ФЭС в соответствии с направлением открытия двери (открывать движением на себя / открывать движением от себя). Согласно рисунка  №4
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Рисунок №4

- двери (дверные проемы) эвакуационных (аварийных) выходов, а также люки и окна размерами не менее 0,6 х 0,8 м, которые могут служить выходами для пожарных и аварийно-спасательных подразделений, следует обозначать линиями по контуру, а также знаками безопасности и символами. Ширина линий — 20—50 мм. Цвет линий — желтовато-белый или белый. Знаки безопасности, обозначающие дверь эвакуационного выхода, размещают, как правило, над дверями. Согласно рисунка №5
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Рисунок №5

- участок двери, на котором располагается дверная ручка, следует обозначать указательными элементами ФЭС (например экранами светового фона).Размеры поверхности участка двери для обозначения мест расположения дверных ручек — не менее 200 х 300 мм. У дверей, имеющих специальные открывающие устройства, должны быть вывешены фотолюминесцентные инструкции о способе открывания дверей. 

- обозначить места возможного поражения электрическим током, как например электрощитовые, вент. камеры знаком «Опасность поражения электрическим током», согласно рисунка №6





Рисунок №6
Приложение №2
ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
на проектирование автоматики нижнего уровня Комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления электромеханическими устройствами (КАС ДУ ЭМ)

1. Общие сведения.
Система телемеханики электромеханическими устройствами метрополитена разработана на базе шкафов управления объектами (ШУО), подключенными к шкафу АС-4 КАС ДУ ЭМ.

Разработка проекта по оснащению системой телемеханики производится на основании требований "ПТЭ метрополитенов РФ", в соответствии с требованиями нормативных документов и настоящими исходными требованиями.

2. Назначение.

Система телемеханики предназначена для обеспечения централизованного диспетчерского управления и мониторинга электромеханических устройств метрополитена: вентиляционные агрегаты тоннельной вентиляции вентиляционных шахт (ВШ), водоотливные установки (ОДП, ТДП, МДП), санузлы (СУ), система контроля загазованности “АГАТ”, воздушно-тепловые завесы (ВТЗ).

3. Характеристика объекта.


Технологический процесс диспетчерского управления и мониторинга электромеханическими устройствами осуществляется с АРМ диспетчера в соответствии с Техническим заданием на КАС ДУ работой линий метрополитена, утвержденной Главным инженером – первым заместителем начальника метрополитена.

КАС ДУ электромеханическими устройствами имеет следующие уровни (виды) управления:

· Автоматическое управление (АУ) по заранее определенным алгоритмам. Существуют два режима АУ: АУ МУ – в данном режиме алгоритм управления заложен в контроллере, расположенном непосредственно на объекте управления. Контроль выполнения алгоритмов передается на АРМ, расположенные в ЦДУ и АУ ТУ – в данном режиме алгоритм управления заложен в сервере КАС ДУ. Режим АУ ТУ используется для управления несколькими объектами одновременно.
· Диспетчерское управление (верхний уровень) – осуществляется диспетчером службы ЭМ с АРМ диспетчера системы КАС ДУ, расположенного в Доме связи-1 (ДС-1);

· Местное управление (станционный уровень) – осуществляется с АРМ ДСПТ, расположенного в помещении ДСП. Этот вид управления производится по приказу диспетчера ЭМС при отказе телеуправления или по иным причинам.

· Резервное управление – осуществляется ключами (кнопками) со шкафов местного управления, расположенных в непосредственной близости от объектов управления. Этот вид управления применяется в случаях выполнения планово-предупредительных, ремонтных работ или возникновении особых условий работы на станции.

4. Требования к системе.

4.1. Для сбора и передачи информации на станционный уровень управления удаленными объектами, расположенными в тоннеле: необходимо предусмотреть прокладку волоконно-оптического кабеля от шкафа АС-4 КАС ДУ ЭМ на ВШ для подключения к контроллеру управления, а так же, в случае отсутствия контроллера управления, установку шкафов управления перекачками (ШУО-П) на ТДП, ОДП с подключением к шкафу АС-4 КАС ДУ ЭМ. Планы расположения телемеханики и вспомогательного электрооборудования на объектах будут представлены в рабочем порядке.

4.2. Для сбора и передачи информации на станционный уровень управления объектами, расположенными на станции: МДП, СУ необходимо предусмотреть установку шкафа управления станционного (ШУО-С) общего или на каждый объект, в зависимости от расположения (расстояния до объекта управления).

4.3. Для сбора и передачи информации на станционный уровень управления объектами, расположенными в вестибюле: воздушно-тепловая завеса (ВТЗ), устройство контроля загазованности ЭСП “АГАТ” необходимо предусмотреть установку шкафа сбора и передачи данных (ШСПД) в вестибюле станции. Планы расположения телемеханики и вспомогательного электрооборудования будут представлены в рабочем порядке.

4.4. Информация с ШУО поступает непосредственно в шкаф АС-4 по цифровому интерфейсу (RS-485 или аналогичный).

4.5. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения ШУО необходимо предусмотреть установку устройств АВР с электропитанием от двух независимых источников (380В или (220В на объектах в тоннеле, вестибюле, на станции (в зависимости от схемы питания).

4.6. В качестве линий связи между устройствами телемеханики необходимо предусмотреть:

· прокладку волоконно-оптического кабеля от объектов управления и контроля, расположенных в вентиляционных шахтах;

· прокладку волоконно-оптического кабеля к остальным объектам необходимо выполнять только в случае превышения ограничения длины линии для выбранного интерфейса связи.

4.7. Система должна функционировать в автоматизированном режиме с участием следующих операторов:

· на верхнем уровне – диспетчер службы ЭМ с АРМ ЭМ;

· на станционном уровне – дежурный по станции с АРМ ДСПТ;

· на нижнем уровне – оперативно-ремонтный персонал службы ЭМ.

4.8. Одновременное управление электромеханическими устройствами с различных уровней управления должно быть исключено схемными программными решениями.

4.9. Передача прав управления с верхнего уровня на станционный или нижний уровни осуществляется с помощью организационных и технических мероприятий, порядком установленным на метрополитене.

4.10. План производства работ по монтажу и наладке шкафов низовой автоматики системы телемеханики  должен предусматривать сохранение возможности управления и контроля над состоянием электромеханических устройств на верхнем или станционном уровнях на весь период производства работ.

4.11. Взаимодействие ШУО и КАС ДУ должно обеспечиваться на программном уровне.

5. Требования к функциям системы.

Система должна обеспечивать:

· Передачу команд управления объектами с диспетчерского (верхнего) и станционного уровней на нижний;

· Прием сигналов ТС от шкафов местного управления и передачу их на станционный и верхний уровни;

· Прием сигналов телеизмерений от первичных датчиков на объектах и передачу их на станционный и верхний уровни;

· Управление объектами в автоматическом режиме, как на основе сигналов телеизмерения от датчиков, так и по заранее определенным алгоритмам;

· Диагностику и настройку технических средств КАС ДУ и электромеханических устройств на объектах (контроллеров) и передачу информации на АРМ диагностики.

· Формирование и наглядное отображение сигналов контроля прохождения команд в устройствах КАС ДУ после посылки команды с выходного устройства;

· Формирование протоколов событий в системе КАС ДУ;

· Возможность приема информации с объектов с помощью цифрового интерфейса (RS-485 или аналогичного) и передачи ее на станционный и верхний уровни;

· Возможность передачи команд управления объектами на шкафы местного управления с помощью цифрового интерфейса (RS-485 или аналогичного).

· Синхронизация работы оборудования по времени.

Система должна быть гибкой в плане ее функционального наращивания, увеличения объемов передаваемой и отображаемой информации.

Информация, поступающая с объектов должна передаваться в Информационно-справочную систему Электромеханической службы (ИСС ЭМ) в автоматическом режиме.

6. Требования к АРМ диспетчера службы и АРМ ДСПТ.

6.1. Отображение объектов управления и контроля, их состояния на АРМ всех уровней должно быть единообразным.

6.2. Графические схемы отображения объектов и места их расположения на мнемосхеме АРМ диспетчера службы ЭМ и АРМ ДСПТ должны быть согласованы с ЭМС.

6.3. Предварительные команды телеуправления объектами с АРМ диспетчера службы ЭМ, АРМ ДСПТ должны подтверждаться с помощью всплывающего диалогового окна с кнопками "Да" и "Нет".

6.4. Количество отображаемой на АРМах информации с объектов, в нормальном режиме, должно быть минимальным. Дополнительная (служебная) информация должна отображаться по вызову, в раскрывающемся окне объекта.

7. Требования к АРМ диагностики.

7.1. Отображение объектов управления и контроля, их состояния на АРМ.

7.2. Отображение дополнительной (служебной) информации от контроллеров ШУО по вызову, в раскрывающемся окне объекта.

7.3. Диагностика работы оборудования и каналов связи с выдачей сообщений на мнемосхему монитора;

7.4. Удаленное конфигурирование оборудования автоматики нижнего уровня (ШУО).

8. Требования к конструкции устройств ШУО.

8.1. Конструктивно оборудование должно быть выполнено:

8.1.1. На нижнем уровне шкаф с односторонним обслуживанием, навесного исполнения со степенью защиты от внешних воздействий не ниже IP54 по ГОСТ 14254-80;

8.1.2. В вестибюле шкаф с односторонним обслуживанием, навесного исполнения со степенью защиты от внешних воздействий не ниже IP54 по ГОСТ 14254-80.

8.2. Двери шкафов должны быть одностворчатыми.

8.3. Предусмотреть надежное защитное заземление корпусов шкафов под гайку М8 с соответствующей маркировкой в нижней части стенки шкафа. При электроснабжении устройств от сети с глухозаземленной нейтралью предусмотреть надежное защитное зануление корпусов шкафов под гайку М8 с соответствующей маркировкой в нижней внутренней части шкафа.

8.4. Внешние и внутренние поверхности шкафов должны иметь надежное антикоррозийное покрытие.

8.5. Сигнальные провода внутреннего монтажа шкафов должны быть уложены в кабельные короба.

8.6. Все электроаппараты, проводники и другие элементы внутри шкафа должны иметь маркировку в соответствии со схемой электрической принципиальной.

8.7. Климатические условия эксплуатации устройств ШУО:
8.7.1. .Температура от 5°С до 45°С, относительная влажность 80% при +25°С (соответствует 90% при+20°С) без конденсации влаги, атмосферное давление от 86 до 108 кПа.

8.8. По электромагнитной совместимости устройства:

8.8.1. Не должны создавать помех, вызывающих сбои и отказы в работе оборудования метрополитена;

8.8.2. Должны сохранять работоспособность при воздействии электромагнитных помех, возникающих при работе электрооборудования метрополитена.

8.9. Эксплуатационные требования:

8.9.1.Режим работы устройств – постоянный. Допускается их периодическое отключение для проведения профилактических работ;
8.9.2. Периодичность профилактических работ не более 2 раз в год.

8.10. Требования по надежности:

8.10.1.Средний срок службы устройств должен быть не менее 10 лет;

8.10.2.Средняя наработка на отказ должна быть не менее 30000 час;

8.10.3.Среднее время восстановления работоспособного состояния устройств должно быть не более 30 минут, не считая времени прибытия ремонтной бригады.

9. Требования безопасности.

9.1. Оборудование системы телемеханики низового уровня должно соответствовать требованиям:

9.1.1.Правил устройства электроустановок;

9.1.2.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

9.1.3.Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

10. Требования к документации.

Комплект технической документации на оснащение станции системой КАС ДУ Электромеханическими устройствами Петербургского метрополитена должен включать:

· Проект;

· Комплект принципиальных и монтажных схем;

Перечень необходимого комплекта ЗИП
Приложение №3
КАС ДУ эскалаторами Петербургского метрополитена

1. Наименование, назначение и цели создания.

Название – Комплексная автоматизированная система диспетчерского управления эскалаторами (КАС ДУ ЭС).

Назначение: КАС ДУ ЭС предназначена для оперативного контроля над:

- техническим состоянием эскалаторов;

- выполнением графика работы эскалаторов;

- оперативным и ремонтным персоналом на станциях;

- выполнением графика ППР;

Цель создания системы:

- повышение достоверности информации о состоянии эскалаторного оборудования и оперативности работы по устранению неисправностей в работе эскалаторов;

- автоматизация управления технологическим процессом технического обслуживания эскалаторов.

2. Общая характеристика объекта автоматизации.

Питание электропривода эскалатора осуществляется 3-х фазным переменным током промышленной частоты напряжением  (380 ± 15%) В по двум фидерам с автоматическим включением резерва.
Эскалаторы оборудованы  набором блокировочных устройств, отключающих электродвигатель главного привода и включающих рабочий тормоз в случае технической неисправности,  угрожающей безопасному перемещению пассажиров. Для остановки эскалатора в экстренных случаях на верхнем и нижнем оголовниках балюстрады, а также на всех пультах установлены выключатели «СТОП».
В соответствии с пунктом 5.2. ПУБЭЭ эскалаторы оснащены рабочим и аварийным тормозами.
3. Требования к КАС ДУ ЭС  в целом.

КАС ДУ ЭС должна обеспечивать стандартный интерфейс Ethernet  для связи между диспетчерским и контролируемыми пунктами.

Требования к структуре КАС ДУ ЭС.

КАС ДУ ЭС должна быть открытой системой, и должна иметь стандартные интерфейсы для стыковки и совместной работы с действующими автоматизированными системами метрополитена.

КАС ДУ ЭС должна иметь следующие функциональные подсистемы:

· подсистему телесигнализации состояния объектов (ТС);

· подсистему телеизмерения параметров (ТИ);

· подсистему протоколирования работы технических средств;

· подсистему электронного документооборота;

· подсистему информационно-советующую (ИС).

· подсистему учёта пробега эскалаторов.

· подсистему информационной безопасности;

· подсистему контроля и управления доступом.

Требования к функциональным подсистемам.

Подсистема телесигнализации должна обеспечить сигнализацию от объектов в соответствии с таблицей № 1 на АРМе диспетчера ЭС, на АРМе дежурного по станции, на АРМе дежурного машиниста, на АРМе АВФ, на АРМе дежурного электромеханика.

Должна быть предусмотрена возможность опроса состояния приборов ПКС-Р по интерфейсу RS232C с передачей полученной информации на АРМ дежурного электромеханика, а так же изменение отдельных настроек этих приборов с АРМа электромеханика.

  Должен быть предусмотрен шлюз для вывода протокола с целью последующей обработки и анализа полученной информации.












Таблица  № 1

	№ п/п
	Сокращённое наименование объекта телесигнализации
	Полное наименование объекта телесигнализации
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1
	U 380  1 СШ
	Величина напряжения на 1 сш.
	ТИ

	2
	U 380  2 СШ
	Величина напряжения на 2 сш.
	ТИ

	3
	1 КЛ1
	Эскалатор № 1 питается от 1 сш.
	ТС

	4
	1 КЛ2
	Эскалатор № 1 питается от 2 сш.
	ТС

	5
	2 КЛ1
	Эскалатор № 2 питается от 1 сш.
	ТС

	6
	2 КЛ2
	Эскалатор № 2 питается от 2 сш.
	ТС

	7
	3 КЛ1
	Эскалатор № 3 питается от 1 сш.
	ТС

	8
	3 КЛ2
	Эскалатор № 3 питается от 2 сш.
	ТС

	9
	4 КЛ1
	Эскалатор № 4 питается от 1 сш.
	ТС

	10
	4 КЛ2
	Эскалатор № 4 питается от 2 сш.
	ТС

	11
	1 КН 380
	Контроль наличия напряжения 380В на эск. № 1
	ТС

	12
	2 КН 380
	Контроль наличия напряжения 380В на эск. № 2
	ТС

	13
	3 КН 380
	Контроль наличия напряжения 380В на эск. № 3
	ТС

	14
	4 КН 380
	Контроль наличия напряжения 380В на эск. № 4
	ТС

	15
	1 КН 110
	Контроль наличия напряжения 110В на эск. № 1
	ТС

	16
	2 КН 110
	Контроль наличия напряжения 110В на эск. № 2
	ТС

	17
	3 КН 110
	Контроль наличия напряжения 110В на эск. № 3
	ТС

	18
	4 КН 110
	Контроль наличия напряжения 110В на эск. № 4
	ТС

	19
	1 ГП
	Готовность к пуску эск. № 1 от ГП
	ТС

	20
	2 ГП
	Готовность к пуску эск. № 2 от ГП
	ТС

	21
	3 ГП
	Готовность к пуску эск. № 3 от ГП
	ТС

	22
	4 ГП
	Готовность к пуску эск. № 4 от ГП
	ТС

	23
	1 МП
	Готовность к пуску эск. № 1 от МП
	ТС

	24
	2 МП
	Готовность к пуску эск. № 2 от МП
	ТС

	25
	3 МП
	Готовность к пуску эск. № 3 от МП
	ТС

	26
	4 МП
	Готовность к пуску эск. № 4 от МП
	ТС

	27
	1 ДУ
	Дистанционное управление эск. № 1
	ТС

	28
	2 ДУ
	Дистанционное управление эск. № 2
	ТС

	29
	3 ДУ
	Дистанционное управление эск. № 3
	ТС

	30
	4 ДУ
	Дистанционное управление эск. № 4
	ТС

	31
	1 МУ
	Местное управление эск. № 1
	ТС

	32
	2МУ
	Местное управление эск. № 2
	ТС

	33
	3 МУ
	Местное управление эск. № 3
	ТС

	34
	4 МУ
	Местное управление эск. № 4
	ТС

	35
	1 МПВ
	Эск. № 1 работает от МП на подъём
	ТС

	36
	2 МПВ
	Эск. № 2 работает от МП на подъём
	ТС

	37
	3 МПВ
	Эск. № 3 работает от МП на подъём
	ТС

	38
	4 МПВ
	Эск. № 4 работает от МП на подъём
	ТС

	39
	1 МПН
	Эск. № 1 работает от МП на спуск
	ТС

	40
	2 МПН
	Эск. № 2 работает от МП на спуск
	ТС

	41
	3 МПН
	Эск. № 3 работает от МП на спуск
	ТС

	42
	4 МПН
	Эск. № 4 работает от МП на спуск
	ТС

	43
	1 ЭВ
	Эск. № 1 работает на подъём на ГП
	ТС

	44
	2 ЭВ
	Эск. № 2 работает на подъём на ГП
	ТС

	45
	3 ЭВ
	Эск. № 3 работает на подъём на ГП
	ТС

	46
	4 ЭВ
	Эск. № 4 работает на подъём на ГП
	ТС

	47
	1 ЭН
	Эск. № 1 работает на спуск на ГП
	ТС

	48
	2 ЭН
	Эск. № 2 работает на спуск на ГП
	ТС

	49
	3 ЭН
	Эск. № 3 работает на спуск на ГП
	ТС

	50
	4 ЭН
	Эск. № 4 работает на спуск на ГП
	ТС

	51
	1 ПВЗ
	Закрыт верхний перекрыватель эск. № 1
	ТС

	52
	2 ПВЗ
	Закрыт верхний перекрыватель эск. № 2
	ТС

	53
	3 ПВЗ
	Закрыт верхний перекрыватель эск. № 3
	ТС

	54
	4 ПВЗ
	Закрыт верхний перекрыватель эск. № 4
	ТС

	55
	1 ПНЗ
	Закрыт нижний перекрыватель эск. № 1
	ТС

	56
	2 ПНЗ
	Закрыт нижний перекрыватель эск. № 2
	ТС

	57
	3 ПНЗ
	Закрыт нижний перекрыватель эск. № 3
	ТС

	58
	4 ПНЗ
	Закрыт нижний перекрыватель эск. № 4
	ТС

	59
	1 ПВО
	Открыт верхний перекрыватель эск. № 1
	ТС

	60
	2 ПВО
	Открыт верхний перекрыватель эск. № 2
	ТС

	61
	3 ПВО
	Открыт верхний перекрыватель эск. № 3
	ТС

	62
	4 ПВО
	Открыт верхний перекрыватель эск. № 4
	ТС

	63
	1 ПНО
	Открыт нижний перекрыватель эск. № 1
	ТС

	64
	2 ПНО
	Открыт нижний перекрыватель эск. № 2
	ТС

	65
	3 ПНО
	Открыт нижний перекрыватель эск. № 3
	ТС

	66
	4 ПНО
	Открыт нижний перекрыватель эск. № 4
	ТС

	67
	1 НП
	Неисправность перекрывателей эск. № 1
	ТС

	68
	2 НП
	Неисправность перекрывателей эск. № 2
	ТС

	69
	3 НП
	Неисправность перекрывателей эск. № 3
	ТС

	70
	4 НП
	Неисправность перекрывателей эск. № 4
	ТС

	71
	1 ТО
	Техническая остановка эск. № 1
	ТС

	72
	2 ТО
	Техническая остановка эск. № 2
	ТС

	73
	3 ТО
	Техническая остановка эск. № 3
	ТС

	74
	4 ТО
	Техническая остановка эск. № 4
	ТС

	75
	1 АО
	Остановка аварийным выключателем эск. №1
	ТС

	76
	2 АО
	Остановка аварийным выключателем эск. №2
	ТС

	77
	3 АО
	Остановка аварийным выключателем эск. №3
	ТС

	78
	4 АО
	Остановка аварийным выключателем эск. №4
	ТС

	79
	1 РТ
	Неисправность рабочего тормоза эск. № 1
	ТС

	80
	2 РТ
	Неисправность рабочего тормоза эск. № 2
	ТС

	81
	
3 РТ
	Неисправность рабочего тормоза эск. № 3
	ТС

	82
	4 РТ
	Неисправность рабочего тормоза эск. № 4
	ТС

	83
	1 ТЗ
	Срабатывание БКТ на эск. № 1
	ТС

	84
	2 ТЗ
	Срабатывание БКТ на эск. № 2
	ТС

	85
	3 ТЗ
	Срабатывание БКТ на эск. № 3
	ТС

	86
	4 ТЗ
	Срабатывание БКТ на эск. № 4
	ТС

	87
	1 ПКС
	Готовность 50% ПКС-Р эск. № 1
	ТС

	88
	2 ПКС
	Готовность 50% ПКС-Р эск. № 2
	ТС

	89
	3 ПКС
	Готовность 50% ПКС-Р эск. № 3
	ТС

	90
	4 ПКС
	Готовность 50% ПКС-Р эск. № 4
	ТС

	91
	1 БЦ-0 – 1 БЦ-31
	32 сигнала от блокировочной цепи эск. № 1*
	ТС

	92
	2 БЦ-0 – 2 БЦ-31
	32 сигнала от блокировочной цепи эск. № 2*
	ТС

	93
	3 БЦ-0 – 3 БЦ-31
	32 сигнала от блокировочной цепи эск. № 3*
	ТС

	94
	4 БЦ-0 – 4 БЦ-31
	32 сигнала от блокировочной цепи эск. № 4*
	ТС

	95
	1СПЛ
	Уменьшение на 25% скорости левого по-ручня эск. №1
	ТС

	96
	1СПП
	Уменьшение на 25% скорости правого поручня эск. №1
	ТС

	97
	2СПЛ
	Уменьшение на 25% скорости левого по-ручня эск. №2
	ТС

	98
	2СПП
	Уменьшение на 25% скорости правого поручня эск. №2
	ТС

	99
	3СПЛ
	Уменьшение на 25% скорости левого по-ручня эск. №3
	ТС

	100
	3СПП
	Уменьшение на 25% скорости правого поручня эск. №3
	ТС

	101
	4СПЛ
	Уменьшение на 25% скорости левого по-ручня эск. №4
	ТС

	102
	4СПП
	Уменьшение на 25% скорости правого поручня эск. №4
	ТС


*- могут быть получены от электронного искателя обрывов блокировочной цепи связь, с которым осуществляется по интерфейсу RS485/C (протокол обмена уточняется на этапе разработки технического задания).

Подсистема телеизмерения должна обеспечить:

- измерение напряжения 380В на двух вводах питания с точностью не хуже ± 1%. Должно быть предусмотрено осциллографирование аварийных режимов;

- измерение тормозных путей эскалаторов при помощи приборов ПКС-Р. Связь с ПКС-Р осуществляется по интерфейсам RS232C/485C (протокол обмена с ПКС-Р уточняется на этапе разработки технического задания).

Подсистема протоколирования работы технических средств должна обеспечить с привязкой ко времени:

-
протоколирование всех изменений по системе телесигнализации и телеизмерения;

-
протоколирование сбоев функционирования;

Время хранения информации один месяц.

Подсистема информационной безопасности должна обеспечивать:

· автоматизированный контроль состояния СрЗИ на АРМ операторов;

· сигнализацию попыток НСД

· контроль целостности исполняемых файлов;

· разграничение прав доступа;

· регистрацию событий;

контроль активности СрЗИ

Подсистема контроля и управления доступом должна обеспечивать:

· автоматизированный контроль доступа к элементам местного управления;

· мониторинг состояния дверей шкафов.

Подсистема электронного документооборота должна обеспечить на ЦДПЭ:

· формирование и ведение журнала остановок эскалаторов;

· учёт перемещения оперативного персонала;

· допуск бригад для производства работ;

· учёт выполнения плановых работ на эскалаторах и соблюдения графика работ.


Подсистема электронного документооборота должна обеспечить на АРМ машиниста эскалаторной станции:

· автоматизированный контроль над наличием оперативного персонала на станции;

· допуск бригад для производства работ;

· учёт отказов в работе оборудования;

· учёт выполнения работ на эскалаторах станции;

· формирование и ведение журнала остановок эскалаторов;

· отображение на мониторе АРМа данных телесигнализации и телеметрии.

Подсистема электронного документооборота должна обеспечить на АРМ электромеханика:

· автоматизированный контроль над наличием оперативного персонала;

· учёт отказов в работе оборудования;

· учёт выполнения работ;

· отображение на мониторе АРМа данных телесигнализации и телеметрии.

Перечень электронных документов уточняется на этапе проектирования.

Подсистема информационно-советующая должна обеспечить:

· выдачу рекомендаций диспетчеру по его действиям в различных ситуациях;

· выдачу по запросу диспетчера руководящих документов.

Подсистема учёта пробега эскалаторов.

Подсистема учёта пробегов эскалаторов должна обеспечить учёт величины пробега каждого эскалатора в километрах с нарастающим итогом.

4. Требования к интеграции с АСУ-АРЛМ.


В АСУ-АРЛМ должна передаваться информация о плановом и исполненном графике работы эскалаторов, о времени и причинах остановок эскалаторов.

5. Требования к сохранности информации.

· информация, подлежащая хранению, должна сохраняться при пропадании питания и при выключении системы на срок до десяти суток;

· информация, подлежащая хранению, должна сохраняться и иметь возможность быть считанной при любом одиночном отказе;

· защита данных от несанкционированных изменений и разрушений должна осуществляться программным обеспечением.

· защита данных от несанкционированных изменений и разрушений должна осуществляться с помощью сертифицированных СрЗИ.

Примечание – информация о пробеге эскалаторов должна храниться весь период их эксплуатации между капитальными ремонтами.

6. Требования к техническим средствам.

Система должна быть построена на базе серийно выпускаемой техники. 

Выбор конкретных технических средств определяется на стадии разработки ТЗ.

Технические средства системы должны обеспечить вывод информации на мониторы и диспетчерские табло.

Условия эксплуатации технических средств согласно ГОСТ Р МЭК 870-2-1-93.

Аппаратура устанавливается в закрытых помещениях (с обогревом или охлаждением) класс В1 и В3.

Технические средства должны обеспечить электромагнитную совместимость с оборудованием метрополитена.

Технические средства должны иметь встроенные и придаваемые средства контроля и диагностики, обеспечивающие минимальное время поиска отказов.

7. Требования к программным средствам.

Система должна использовать стандартные операционные системы, стандартные протоколы обмена, а также использовать стандартные языки программирования.

Программное обеспечение должно обеспечить избирательность в выдаче информации на монитор и диспетчерское табло по желанию пользователя.

Программное обеспечение должно быть сертифицировано по 4 уровню контроля отсутствия недекларируемых возможностей (РД. Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей. Гостехкомиссия России. 1998 г.)

8. Требования к надёжности.

Средняя наработка на отказ должна быть не менее 30000 час.

КАС ДУ ЭС должна работать в непрерывном режиме.

9. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту.

КАС ДУ ЭС должна эксплуатироваться при отсутствии в машинном зале постоянного персонала по обслуживанию.

Периодичность технического обслуживания должна быть не чаще одного раза в три месяца.

Время технического обслуживания одного КП должно быть не более 1 ч.

Восстановление работоспособности системы при эксплуатации должно осуществляться заменой сменных блоков.

КАС ДУ ЭС должна иметь ЗИП, вид и состав, которого определяется на этапе разработки рабочей документации и уточняется по результатам опытной эксплуатации и согласовывается с заказчиком.

10. Требования к численности и квалификации персонала.

Эксплуатация КАС ДУ ЭС не должна требовать изменения режима работы дежурного персонала и увеличения по штатному расписанию.


КАС ДУ ЭС должна обслуживаться персоналом, имеющим опыт работы с электронной аппаратурой, построенной на базе микро ЭВМ.


Сопровождение подсистемы защиты информации должен осуществлять лицензиат ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации.
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Форма №1п
СВОДНАЯ СМЕТА

на проектные и изыскательские работы

	Наименование предприятия, здания, 

сооружения, стадия проектирования, этапа, 

вида проектных или изыскательских работ 
	Метрополитен Санкт-Петербурга. Линия 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная» по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, набережная Макарова, участок 24 (севернее д.26, литера А по набережной Макарова). Рабочая документация

	Наименование проектной организации
	Определится по результатам открытого конкурса



	Наименование организации-заказчика
	Комитет по транспорту


	№

п.п.
	Перечень

выполняемых работ
	Ссылка на

№ смет

по формам

№ 2п и 3п
	Стоимость работ (руб.)

	
	
	
	изыскательских
	проектных
	всего

	1
	2
	4
	6
	7
	8

	1
	Объекты метрополитена
	№1
	---------
	105 474 531,18
	105 474 531,18

	2
	Специальные способы работ
	№2
	---------
	3 079 756,38
	3 079 756,38

	3
	Шахтный подъем
	№3
	---------
	1 628 291,15
	1 628 291,15

	4
	Технологические скважины. Азотное замораживание грунтов
	№4
	---------
	246 237,16
	246 237,16

	5
	Дооборудование СТП-VII (ст. Спортивная»)
	№5
	---------
	1 999 972,73
	1 999 972,73

	6
	Временное электроснабжение строительной площадки наклонного хода ст. «Спортивная»
	№6
	---------
	1 326 905,43
	1 326 905,43

	7
	Локальный источник теплоснабжения
	№7
	---------
	418 841,75
	418 841,75

	8
	Проектирование  комплексной автоматической системы информационной поддержки антитеррористической защиты метрополитена (КАСИП АЗМ)
	№8
	---------
	1 557 677,99
	1 557 677,99

	9
	Проектирование комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления объектами метрополитена

 (КАС ДУ)
	№9
	---------
	594 056,81
	594 056,81

	10
	Расчет удельной пожарной нагрузки
	№10
	---------
	52 806,60
	52 806,60

	11
	Вынос инженерных сетей с территории строительной площадки
	№11
	---------
	14 154 417,12
	14 154 417,12

	12
	Усиление оснований и фундаментов зданий, попадающих в зону риска при строительстве вестибюля
	№12
	---------
	2 599 428,56
	2 599 428,56

	13
	Благоустройство территории
	№13
	---------
	824 624,84
	824 624,84

	14
	Устройство проезжей части за пределами стройплощадки
	№14
	---------
	275 732,66
	275 732,66

	
	Всего по объекту:
	
	---------
	134 233 280,36
	134 233 280,36

	
	НДС (18%)
	
	---------
	24 161 990,46
	24 161 990,46

	
	Всего по объекту с НДС:
	
	---------
	158 395 270,82
	158 395 270,82


Итого по смете:  158 395 270 (Сто пятьдесят восемь миллионов триста девяносто пять тысяч двести семьдесят) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% 24 161 990 (двадцать четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто) рублей 46 копеек.

Проверил:

Заместитель главного инженера

 -начальник технического отдела 




А. С. Анисимов

службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»

Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №8

Форма №2п

Смета №1

на проектирование объектов метрополитена

	№№

 п/п
	Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вида работ
	Таблица, §§, и пункты указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские  рабо

ты  для строительства
	Расчет стоимости:

а+вх или (объем строительно-монтажных работ)х%

100

или количество Х  цена
	Стоимость

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Наклонный (эскалаторный) тоннель

К2 Площадка находится в непосредственной близости (5-7м.) от памятников федерального значения.

К3 площадка имеет минимальные размеры, требующие специальных ограничений при ведении работ.

К4 вся площадь строительства испещрена инженерными сетями, ограничивающими возможность выполнения работ и требующих поэтапную (по мере работ) перекладку)


	СБЦ 2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 3

К1=1.3 (за проект в СПб )

К2=1.3(историч. среда) п.2.3

К3=1.1(стесненность) п.2.3

К4=1.12(перекладки)    п.2.3

К5=1.1.(применение АСОП)

И видеонаблюдение        СБЦ П.2.11

Геология 0.02

Трасса 0.07

Строительная часть 0.35

Архитектурная часть 0.30

ПОС -0.15
	0,02+0,07+0,35+0,3+0,15=0,89

К=1+(0,52*0,89)=1,4628

790х1.3х1.1х1,4628*1000


	1 652 525,16



	2.
	Натяжная камера главного эскалатора
	СБЦ 2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 5

К1=1.3 (за проект в СПб )
	276х1.3*1000
	358 800,00

	3.
	Пересадочный узел между станциями со вторым эскалаторным подъемом (по 3 эскалатора каждый)
	СБЦ 2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 4

К1=1.3 (за проект в СПб )

К2 =0.7 (на второй эскалаторный подъем) п.2.4

К3=1.1.(применение АСОП)  и видеонаблюдение
	(6976+6976х0,7)х1.3х1.1*1000


	16 958 656,00

	4.
	Камера металлоконструкций
	СБЦ 2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 6

К1=1.3 (за проект в СПб )
	276х1.3*1000
	358 800,00

	5.
	Подходной коридор системы станционного комплекса длинной 210м.

(Длинна вновь сооружаемого участка коридора без учета ранее сооруженной части 210м.) (черт. № 2577-437-КЖ_зам.1)
	СБЦ 2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 7

К1=1.3 (за проект в СПб )
	(250+12х210) х1.3х0.15*1000
	3 601 000,00

	6.
	Венткамера станционного комплекса
	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 9

К1=1.3 (за проект в СПб )
	310х1.3*1000
	403 000,00

	7.
	Водоотливная установка станционного комплекса
	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 10

К1=1.3 (за проект в СПб)
	122х1.3*1000
	158 600,00

	8.
	Подземный вестибюль станции глубокого заложения

К2 Площадка находится в непосредственной близости (5-7м.) от памятников федерального значения.

К3 площадка имеет минимальные размеры, требующие специальных ограничений при ведении работ.

К4 вся площадь строительства испещрена инженерными сетями, ограничивающими возможность выполнения работ и требующих поэтапную (по мере работ) перекладку
	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 15

К1=1.3 (за проект в СПб )

К2=1.3(историч. среда) п.2.3

К3=1.1(стесненность) п.2.3

К4=1.12(перекладки)    п.2.3

Коб.=(1.3+1.1+1.12)=1.52

К5=1.1.(применение АСОП)

И видеонаблюдение        СБЦ П.2.11

Разделы на которые влияют усложняющие факторы:

Геология 0.01

Трасса 0.06

Строительная часть0.17

Архитектурная часть 0.50

ПОС -0.02
	Коб.=0,01+0.3+0.1+0.12=1.52

0.01+0.06+0.17+0.5+0.03=0.77

К=1+(0.52х0.77)=1.4004

7984х1.3х1.4004х1.1*1000


	15 988 534,85



	9.
	Пешеходный тоннель для входа пассажиров

Длинной 35м.

К4 Площадка находится в непосредственной близости (5-7м.) от памятников федерального значения.

К5 площадка имеет минимальные размеры, требующие специальных ограничений при ведении работ.

К6 вся площадь строительства испещрена инженерными сетями, ограничивающими возможность выполнения работ и требующих поэтапную (по мере работ) перекладку)
	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 17

К1=1.3 (за проект в СПб )

К2=0.25 (отношение стоимости раздела ПД)

К4=1.3(историч. среда) п.2.3

К5=1.1(стесненность) п.2.3

К6=1.12(перекладки)    п.2.3

Коб.=(1.3+1.1+1.12)=1.52

К7=1.1.(применение АСОП)

И видеонаблюдение        СБЦ П.2.11

Разделы на которые влияют усложняющие факторы:

Геология 0.01

Трасса 0.06

Строительная часть0.17

Архитектурная часть 0.50

ПОС -0.02
	Коб.=1+0.3+0.1+0.12=1.52

0.02+0.1+0.22+0.43+0.07=0.84

К=1+(0.52х0.84)=1.4368

(160+5х35)х1.3х1.4368х1.1*1000
	688 299,04

	10.
	Наземный павильон с лестничным входом 2шт.

Оба лестничных спуска имеют индивидуальную конструкцию (глубина заложения, ширина и т.д.)
	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 19

К1=1.3 (за проект в СПб )

К2=1.3(историч. среда) п.2.3

К3=1.1(стесненность)    п.2.3

К4=1.12(перекладки)    п.2.3

Коб.=(1.3+1.1+1.12)=1.52

Разделы на которые влияют усложняющие факторы:

Трасса 0.05

Строительная часть 0.08

Архитектурная часть 0.70

ПОС -0.02
	0.05+0.08+0.7+0.02=0.85

К=1+(0.52х0.85)=1.442

361х2х1.3х1.442*1000


	1 353 461,20

	11.
	Лестничный вход в пешеходный тоннель (односторонний)

1 спуск двусторонний один спуск односторонний

(черт. № 2577-560-АС)

Применительно 3 спуска
	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 18

К1=1.3 (за проект в СПб )

К2=1.3(историч. среда) п.2.3

К3=1.1(стесненность)    п.2.3

К4=1.12(перекладки)    п.2.

Коб.=(1.3+1.1+1.12)=1.52

Разделы на которые влияют усложняющие факторы:

Трасса 0.05

Строительная часть 0.08

Архитектурная часть 0.70

ПОС -0.02
	0.05+0.08+0.7+0.02=0.85

К=1+(0.52х0.85)=1.442

320х1.3х1.442х3*1000


	1 799 616,0

	12.
	Вентиляционный киоск

3шт.
	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 20

К1=1.3 (за проект в СПб )
	250х3х1.3*1000


	975 000,00

	13.
	Перегонные тоннели линии глубокого заложения:

1 путь от ПК419+24 до ПК421+30.4 –206,4м.

2 путь от ПК419+49,6 до ПК421+30.4  - 180,8м.
	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 10

К1=1.3 (за проект в СПб )

К2 =0.8(на объем работ)


	(590+6,5х(206,4+180,8)) х1.3х0.8*1000


	3 231 072,00



	14.
	Сбойка между тоннелями –3шт.
	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 40

К1=1.3 (за проект в СПб )
	138х1.3х3*1000


	538 200,00



	15.
	Прокладка кабелей по действующему метрополитену 1500м.
	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 37

К1=1.3 (за проект в СПб )
	(190+12х1.5)х1.3*1000


	270 400,00



	16.
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения
	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 23

К1=1.3 (за проект в СПб )
	978х1.3*1000


	1 271 400,00



	17.
	Реконструкция платформенной части станции «Спортивная».

Объем реконструкции 10%.
	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 1

К1=1.3 (за проект в СПб )
	9225х1.3х0.2х0.1*1000


	1 199 250,00



	
	Всего по смете в базовых ценах
	
	
	50 806 614,25

	
	Рабочая документация


	К=0,6 МУ 2010 п. 1.4
	50 806 614,25*0,6
	30 483 968,55

	
	Итого по смете в ценах

III квартала 2012 г.
	письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	30 483 968,55*3,46
	105 474 531,18


* Стоимость раздела проекта «Организация дорожного движения на время производства работ» учтена в стоимости разработки ПОС и следовательно дополнительной оплате не подлежит (см. Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» (вып. 4) 2011г. вопрос №21).

Проверил:

Заместитель главного инженера-
-начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен» 




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела





У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №9

Форма №2п

Смета №2

на проектирование специальных способов работ

	№№

 п/п
	Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вида работ
	Таблица, §§, и пункты указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские  рабо

ты  для строительства
	Расчет стоимости:

а+вх или (объем строительно-монтажных работ)х%

100

или количество Х  цена
	Стоимость

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Закрепление грунтов блока служебных помещений

Объем закрепленных грунтов до 40000м3.
	СБЦ Заглубленные 

сооружения. 

табл.2, п.9
	165,890*1000


	165 890,00



	2.
	Закрепление грунтов верхней части подземного вестибюля.

Объем закрепленных грунтов до 40000м3.
	СБЦ Заглубленные 

сооружения. 

табл.2, п.9
	165,890*1000


	165 890,00



	3.
	Закрепление грунтов методом пониженной части вестибюля и эскалаторного тоннеля

Объем закрепленных грунтов до 40000м3
	СБЦ Заглубленные 

сооружения. 

табл.2, п.9
	165,890*1000


	165 890,00



	4.
	Ограждения котлованов, сооружаемые методом «Стена в грунте».

Два котлована глубиной котлована 8.3м и 12м. с общей площадью стен ограждения 3 849,56 м2
	СБЦ Заглубленные 

сооружения. 

табл.2, п.9)
	(547,37+113,9х3,84956) *1000  


	985 835,00

	
	Всего по смете в базовых ценах
	
	
	1 483 505,00

	
	Рабочая документация
	К=0,6 МУ 2010 п. 1.4
	1 483 505,00*0,6
	890 103,00

	
	Итого по смете в ценах

III квартала 2012 г.
	письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г..
	890 103,00*3,46
	3 079 756,38


Проверил:

Заместитель главного инженера

 -начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №10
Форма №2п

Смета №3

на проектирование шахтного подъема

	№№

 п/п
	Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вида работ
	Таблица, §§, и пункты указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские  работы  для строительства
	Расчет стоимости: 

а+вх или (объем строительно-монтажных работ)х%

  100 

или количество Х  цена
	Стоимость

 (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Р.Д. на надшахтный комплекс ствола  с одноканатной подъемной установкой. Производительностью 200тыс. т/г.   

  Строительная, электротехническая, сантехническая, сигнализация и связь,  и сметная части.

 2 подъема (рабочего ствола и эскалаторного тоннеля).

 
	А= 1,632 млн. руб.

В=5.514 млн. руб.

Х=0.2

СБЦ, Горнорудная пром. табл. 1

  К=0.2 на проектирование надшахтного комплекса (таб. 3, п.4.1 СБЦ 04, )

К= 0.167+0.337+0.08+0.07+ 0.05+0.013

Отн. стоимость разделов. 
	(1,632+5.514х0.2) х0.2    х0.717х2*1000*1000

 
	784 340,64

 

	
	Всего по смете в базовых ценах.
	
	
	784 340,64

	
	Рабочая документация


	К=0,6 МУ 2010 п. 1.4
	784 340,64*0,6
	470 604,38

	
	Итого по смете в ценах

III квартала 2012 г.
	письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	470 604,38*3,46
	1 628 291,15


Проверил:

Заместитель главного инженера

 -начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №11
Форма №2п

Смета №4

на проектирование технологических скважин и азотного замораживания грунтов

	№№

 п/п
	Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вида работ
	Таблица, §§, и пункты указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские  работы  для строительства
	Расчет стоимости: 

а+вх или (объем строительно-монтажных работ)х%

  100 

или количество Х  цена
	Стоимость

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1


	Зональное азотное замораживание грунтов технологической скважины.


	СБЦ заглубленные сооружения.  
Глава 2. Раздел 2.11.

Таблица 2, п.9 (применительно) 

К1=0,49(организация строительства)+0,49x1,14  (сметная часть)=0,55 на объем работ;

К2=1,15 + 0,15= 1,3– набухающие (водоносные) грун- ты и площадки, расположенные над горными выработками

(МУ 2010 п. 3.7 )
	165,89х0,55х1,3*1000

 
	118 611,35



	
	Всего по смете в базовых ценах.
	
	
	118 611,35

	
	Рабочая документация


	К=0,6 МУ 2010 п. 1.4
	118 611,35*0,6
	71 166,81

	
	Итого по смете в ценах

III квартала 2012 г.
	письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	71 166,81*3,46
	246 237,16


Проверил:

Заместитель главного инженера-
начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №12
Форма №2п

Смета №5

на проектирование дооборудования СТП-VII (ст. Спортивная»)

	№№

пп
	Характеристика предприятия, здания сооружения или вида работ
	№№ частей, глав, таблиц к разделу или главе сборника цен на проектные изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости проектирования,

тыс. руб.
	Стоимость работ (руб.)

	1

	Тягово-понизительная подстанция


	СБЦ   табл.1 п.12

К1=1,3 СПб

К2=0,3 неполный объем

К3=0,41электротехническая  часть

R4=0,28 –строительная часть
	3580х1,3х0,3((0,41+0,28)*1000


	963 378,00

	
	Всего по смете в базовых ценах.
	
	
	963 378,00

	
	Рабочая документация


	К=0,6 МУ 2010 п. 1.4
	963 378,00*0,6
	578 026,80

	
	Итого по смете в ценах

III квартала 2012 г.
	письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	578 026,80*3,46
	1 999 972,73


Проверил:

Заместитель главного инженера-
начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №13
Форма №2п

Смета №6

на проектирование временного электроснабжения строительной площадки наклонного хода ст. «Спортивная»
	№№

пп
	Характеристика предприятия, здания сооружения или вида работ
	№№ частей, глав, таблиц к разделу или главе сборника цен на проектные изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости проектирования,

тыс. руб.
	Стоимость работ (руб.)

	Раздел 1

	1
	Прокладка кабеля по действующим сооружениям метрополитена

L=7,5км

(по 2 –м вводам, ТУ № 21406-18/1-7 от 04.02.11)
	СБЦ «Метрополитены» табл.1 п.37

К1=0,9 электротехническая часть

К3=1,3 СПб


	(190+12х7,5)х0,9х 1,3*1000

	327 600,00

	2
	Дооборудование

СТП- V11


	СБЦ «Метрополитены» Табл. 1, п. 12

К1=1,3 на СПб.

К2= 0,41(эл. техн. часть) х0,1= 0,041 на объем работ


	3580х1,3х0,041*1000

	190 814,00



	3
	Наружное освещение площадки


	Сборник  «Наружное освещение»  таблица 17, п. 1

К1= 1,3 (вблизи объектов метрополитена п.1.10 ОП СБЦ)

К2=0,78 на объем работ ( оборудование ввода и прокладка питающих кабелей по прил. к таб.17)

К3= 1,5 на стадию п.д.+ р.п.
	35466х(0,5+0,28)х 1,3х1,5

*1000
	53 943,79

	
	Всего по разделу в базовых ценах.
	
	
	572 357,79

	
	Рабочая документация
	К=0,6 МУ 2010 п. 1.4
	572 357,79*0,6
	343 414,67

	
	Итого по разделу в ценах   III квартала 2012 г.
	письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.

	343 414,67*3,46
	1 188 214,76

	Раздел 2

	4
	Комплектная однотрансформаторная подстанция
	Сборник цен для строительства.Раздел1,таблица1-34 п.25

К1= 1,35 на стадию п.д. + р.п.

К2=1,2 на СПб ( п.4-указания по применению цен)
	0,49х1,35х1,2*1000
	793,80

	5
	Релейная защита
	Сборник цен для строительства.Раздел1,таблица1-49 п.1

К1= 1,7 на стадию п.д.+ р.п.

К2=1,2 на СПб ( п.4-указания по применению цен)
	0,072х1,7х1,2*1000
	146,88

	6
	Панель электропитания.

(10 шт.)


	Сборник цен для строительства. Раздел 1, таблица 1-44, п. 17

К1= 1,14 на стадию п.д.+р.п.

К2=1,2 на СПб ( п.4-указания по применению цен)
	0,295х1,14х1,2х10*1000


	4 035,60

	7
	Кабельные линии на площадке.

(Линий 10 шт.)


	Сборник цен для строительства. Раздел 1, таблица 1-53, п. 1

К1= 1,25 на стадию п.д.+ р.п.

К2=1,2 на СПб ( п.4-указания по применению цен)

К3= 0,56 (линии до 1 кВ)
	(0,068+0,359)х1,25х1,2х0,56х10*1000


	3 586,80

	 8
	Расчет токов короткого замыкания
	Сборник цен на проектные работы для строительства.

Раздел 1,табл.1-51,п.2

К1=1 на стадию п.д.+р.п.

К2=1,3 СПб
	0,08х1х1,3*1000
	104,00

	
	Всего по разделу в базовых ценах.
	
	
	8 667,08

	
	Рабочая документация
	К=0,6 МУ 2010 п. 1.4
	8 667,08*0,6
	5 200,25

	
	Итого по разделу в ценах   III квартала 2012 г.
	письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	5 200,25*26,67
	138 690,67

	
	Всего по смете в ценах   III квартала 2012 г.
	
	
	1 326 905,43


Проверил:

Заместитель главного инженера-
начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

                                                                                                                                                                  Приложение №14
Форма №2п

Смета №7

на проектирование локального источника теплоснабжения

	№№

 п/п
	Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вида работ
	Таблица, §§, и пункты указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские  работы  для строительства
	Расчет стоимости: 

а+вх или (объем строительно-монтажных работ)х%

  100 

или количество Х  цена
	Стоимость

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1


	Проектирование локального источника теплоснабжения


	2004(Метрополитены)

  табл. 1, пункт 15 (применительно)

К1=1.3 (за проект в СПб) 

п. 2.2 ОП СБЦ 

Расчет коэф. на объем работ:

К2=(12%*0,041+6%*0,132)*0,2*1,03+(18%*0,041+10%*0,132)*0,8*1,02= 1,943832%, где 

12% и 6% - относительная стоимость разделов «Сантехнический» и «Электротехнический» соответственно для стадии П согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

0,2 – для стадии П согласно п. 15 таб. 1 СБЦ

1,03 – повышающий коэф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу.

18% и 10% - относительная стоимость разделов «Сантехнический» и «Электротехнический» соответственно для стадии РД согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

0,8 – для стадии РД согласно п. 15 таб. 1 СБЦ

1,02 – повышающий коэф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу.

0,041 и 0,132 – коэф. учитывающий относительную трудоемкость проектирования локального ист. теплоснабжения соответственно относительно соответствующих разделов
	7984х1.3х0,01943832*1000


	201 754,21



	
	Всего по смете в базовых ценах.
	
	
	201 754,21

	
	Рабочая документация


	К=0,6 МУ 2010 п. 1.4
	201 754,21*0,6
	121 052,53

	
	Итого по смете в ценах

III квартала 2012 г.
	письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	121 052,53*3,46
	418 841,75


Проверил:

Заместитель главного инженера-
начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №15
Форма №2п

Смета №8

на проектирование комплексной автоматической системы информационной поддержки антитеррористической защиты метрополитена
	№№ п.п.


	Характеристика

предприятия, здания,  

сооружения или виды работ
	№№ частей  глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен  на  проектные и изыскательские работы  для строительства
	Расчет  стоимости:

(А + Вх) * К
	Стоимость

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Комплексная автоматизированная система информационной поддержки обеспечения антитеррористической защиты объектов метрополитена (КАСИП АЗМ) в составе.
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве.

Объекты связи.

Москва. 2010 г.

1,2 – по п. 1.8 (проектирование для СПб)
	
	

	1.
	Видеонаблюдение в готовом здании. 

Количество видеокамер – 21
	табл. 20 п. 7
	[36,61+4,57х (0,4х12+

0,6х21)]х1,2*1000
	139 353,60



	2.
	Система передачи тревожной информации (СПТИ).

Система  – 1, 

каналов – 10. 
	табл. 23 п. 4


	(25,98+4,62 х10)*1,2*1000


	86 616,00

	3.
	Система единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС).

Базовая станция - 1
	табл.15 п.1
	109,82 х 1,2*1000 


	131 784,00



	
	Антенны – 4
	табл.17 п.8
	24,88 х 4 х 1,2 *1000
	119 424,00

	
	Репитеры – 4

Система – 1
	табл.17 п.11


	89,03 х 1,2 *1000


	106 836,00



	
	Линия кабельно-приемного фидера - 4
	табл.17 п.21


	4,21 х 4 х 1,2 * 1000
	20 208,00



	
	Устройство подключения фидерной линии - 4
	табл.17 п.22


	26,66 х 4 х 1,2 *1000
	127 968,00



	4.
	Система контроля доступа на базе бесконтактных карт (СКД-БСК).

Площадь защищаемого объекта –

960 м2.


	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства систем противопожарной и охранной защиты. Москва. 1999 г.
По пунктам общей части:

п. 2.2.1 – 1,4 (объект специального назначения)

Табл. 5 п. 5

(применительно)

По пунктам примечания:

п. 2 – 1,1 (наличие помещений с различными режимами работы)
	1,037х1,4х 1,1*1000


	1 596,98



	5.
	Система гарантированного электропитания КАСИП АЗМ
	Справочник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1. Электроэнергетика. Москва. 1990 г.
Табл. I-44, п. 19

2 – на резервирование электропитающей установки
	0,378х2*1000


	756,00

	
	Итого по позициям 1, 2, 3
	
	
	732 189,60

	
	Итого по позициям 4, 5
	
	
	2 352,98

	
	Итого в текущих ценах 

III кв. 2012 г.
	3,46 и 26,67 – письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г..
	3,46 х 732 189,60

+2 352,98х 26,67
	2 596 129,99

	
	Итого на рабочую документацию в текущих ценах III кв. 2012 г.

	К=0,6 МУ 2010 п. 1.4
	2 596 129,99*

0,6
	1 557 677,99


Проверил:

Заместитель главного инженера-
начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №16
Форма №2п

Смета №9

на проектирование комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления объектами метрополитена

	№№

 п/п
	Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вида работ
	Таблица, §§, и пункты указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские  работы  для строительства
	Расчет стоимости: 

а+вх или (объем строительно-монтажных работ)х%

  100 

или количество Х  цена
	Стоимость

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1


	Проектирование комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления объектами метрополитена

 (КАС ДУ)

В соответствии с СЦБ пункт 1.6 не входит в состав комплексной цены.  


	2004(Метрополитены)

табл. 1, пункт 15 (применительно)

К1=1.3 (за проект в СПб)

п. 2.2 ОП СБЦ

Расчет коэф. на объем работ:

К2=(3%*0,2*1,03+6%*0,8*1,02)*0,5 = 2,757%, где

3% - относительная стоимость раздела «АТДП и связь» для стадии П согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

0,2 – для стадии П согласно п. 15 таб. 1 СБЦ

1,03 – повышающий коэф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу.

6% - относительная стоимость раздела «АТДП и связь» для стадии РД согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

0,8 – для стадии РД согласно п. 15 таб. 1 СБЦ

1,02 – повышающий коэф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу.

0,5 – коэф. учитывающий относительную трудоемкость разработки раздела проекта «КАС ДУ» относительно разработки раздела проекта  «АТДП и связь»
	7984х1.3х0.02757*1000


	286 154,54



	
	Всего по смете в базовых ценах.
	
	
	286 154,54

	
	Рабочая документация


	К=0,6 МУ 2010 п. 1.4
	286 154,54*0,6
	171 692,72

	
	Итого по смете в ценах

III квартала 2012 г.
	письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	171 692,72*3,46
	594 056,81


Проверил:

Заместитель главного инженера-
начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №17
Форма №2п

Смета №10

на расчет удельной пожарной нагрузки

	№

п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	№№ частей, глав, таблиц к разделу или главе сборника цен на проектные изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости проектирования,

тыс. руб.
	Стоимость работ (руб.)

	1

2


	Расчет удельной пожарной нагрузки помещений. Технико-экономический анализ. 

Обьектов - 3

Расчет удельной пожарной нагрузки помещений. Обьектов - 3


	СБЦ «Системы противопожарной и охранной защиты» табл.1 п.1.

К1=0, 2отн. стоим. раб.( практ. пособие  Табл.1)

К2 = 1,4 п.2.2

К3=1,3 СПб

СБЦ «Системы противопожарной и охранной защиты» табл.1 п.4

К1=0, 2отн. стоим. раб.( практ. пособие  Табл.1)

К2 = 1,4 п.2.2

К3=1,3 СПб
	1,126  х 0,2х1,4× 1,3 х3

*1000

1,894×0,2×1,4×1,3х3*1000
	1 230,00

2 070,00



	
	Итого в базовых ценах
	
	
	3 300,00

	
	Рабочая документация
	К=0,6 МУ 2010 п. 1.4
	3 300,00*0,6
	1 980,00

	
	Итого по смете в ценах

III квартала 2012 г.
	письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г..
	1 980,00*26,67
	52 806,60


Проверил:

Заместитель главного инженера-
начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №18
Форма №2п

Смета №11

на проектирование выноса инженерных сетей с территории строительной площадки

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел №1. Сооружения связи

	1.1
	Проектируемая кабельная канализация связи емкостью до 12 отверстий включительно                                                  8 отверстная, 143 м
	СБЦП-2001-02-02-01-019
Протяженность 143 м (до 250 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 64%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,572 (диапазон: 0,1 - 0,572) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (143 / (250 / 1))
	объект
	(39) * (64%) * (1,2) * (0,572)*1000
	17 132,50

	1.2
	Прокладка первого кабеля связи в проектируемой кабельной канализации                                                                               ОАО"СЗТ", длина 554 м
	СБЦП-2001-02-02-01-045
Длина участка прокладки 554 м (свыше 250 до 1 500 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 64%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
	объект
	(23 + 0,032 * 554) * (64%) * (1,2)*1000
	31 279,10

	1.3
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения                                                                                                             ОАО"СЗТ", длина 1,268 км
	СБЦП-2001-02-02-04-010
Протяженность 1,268 км (до 500 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 56%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (1,268 / 250, но не менее 0,1)
	линия
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * (56%) * (1,2) * (0,1)*1000
	86 099,30

	1.4
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения                                                                                                        ООО"Евразия Телеком", длина 0,245 км
	СБЦП-2001-02-02-04-010
Протяженность 0,245 км (до 500 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 56%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,245 / 250, но не менее 0,1)
	линия
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * (56%) * (1,2) * (0,1)*1000
	86 099,30

	1.5
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения                                                                                                                ЗАО"СПб Телепорт", длина 0,457 км
	СБЦП-2001-02-02-04-010
Протяженность 0,457 км (до 500 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 56%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,457 / 250, но не менее 0,1)
	линия
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * (56%) * (1,2) * (0,1)*1000
	86 099,30

	1.6
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения                                                                                                           ООО"Обит", длина 0,475 км
	СБЦП-2001-02-02-04-010
Протяженность 0,475 км (до 500 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 56%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,475 / 250, но не менее 0,1)
	линия
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * (56%) * (1,2) * (0,1)*1000
	86 099,30

	1.7
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения                                                                                                     ОАО"Мегафон", длина 0,972 км
	СБЦП-2001-02-02-04-010
Протяженность 0,972 км (до 500 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 56%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,972 / 250, но не менее 0,1)
	линия
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * (56%) * (1,2) * (0,1)*1000
	86 099,30

	1.8
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения                                                                                                            ОАО"МТС", длина 0,729 км
	СБЦП-2001-02-02-04-010
Протяженность 0,729 км (до 500 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 56%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,729 / 250, но не менее 0,1)
	линия
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * (56%) * (1,2) * (0,1)*1000
	86 099,30

	1.9
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения                                                                                               ОАО"ВымпелКом", длина 0,839 км
	СБЦП-2001-02-02-04-010
Протяженность 0,839 км (до 500 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 56%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,839 / 250, но не менее 0,1)
	линия
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * (56%) * (1,2) * (0,1)*1000
	86 099,30

	1.10
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения                                                                                                        ЗАО"Радион", длина 0,652 км
	СБЦП-2001-02-02-04-010
Протяженность 0,652 км (до 500 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 56%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,652 / 250, но не менее 0,1)

	линия
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * (56%) * (1,2) * (0,1)*1000
	86 099,30

	1.11
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения                                                                                                       ЗАО"Электрон Телеком", длина 0,239 км
	СБЦП-2001-02-02-04-010
Протяженность 0,239 км (до 500 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 56%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,239 / 250, но не менее 0,1)
	линия
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * (56%) * (1,2) * (0,1)*1000
	86 099,30

	1.12
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения                                                                                                           ООО"Связь- Информ", длина 0,804 км
	СБЦП-2001-02-02-04-010
Протяженность 0,804 км (до 500 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 56%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,804 / 250, но не менее 0,1)
	линия
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * (56%) * (1,2) * (0,1)*1000
	86 099,30

	1.13
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения                                                                                                       ООО"Нодэкс", длина 1,086 км
	СБЦП-2001-02-02-04-010
Протяженность 1,086 км (до 500 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 56%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (1,086 / 250, но не менее 0,1)
	линия
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * (56%) * (1,2) * (0,1)*1000
	86 099,30

	1.14
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения                                                                                                                     УФСБ, длина 1,48 км
	СБЦП-2001-02-02-04-010
Протяженность 1,48 км (до 500 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 56%;
1) К=1,2 - (ОУС п.1.08.1) Разработка проектной и рабочей документации при строительстве объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге (до 1,2)
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (1,48 / 250, но не менее 0,1)
	линия
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * (56%) * (1,2) * (0,1)*1000
	86 099,30

	1.15
	Восстановление тротуара                            53 м.
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 1 Таблица 1-3
Длина 0,053 км (до 0,5 км)
КС: "I категория сложности" = 1;
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=0,9 - (Прим. к табл.01 п.4) Проектирование велодорожек и тротуаров при примыкании их к застройке, при значительной разнице в отметках проезжей части или разделении проезжей части и тротуара (велодорожки) газоном
3) К=0,5 - Коэффициент на объем работ
4) К=0,212 (диапазон: 0,1 - 0,212) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,053 / 0,25)
	объект
	(160) * (1) * (60%) * (1,4 * 0,9 * 0,5) * (0,212)*1000
	12 821,80

	1.16
	Восстановление проезжей части Автомобильная дорога категории IV, протяжение дороги до 2 км. 1 категория сложности проектирования 1 место
	СБЦ-01-28-04-02.5-001
Стадия - "Рабочая документация" = 66%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=0,7 - Коэффициент на объем работ
3) К=1,3 - (СБЦ-01-31 разд.3 гл.1 п.12а) Расположение проектируемой городской улицы или дороги, транспортной развязки в зоне с существующей исторической застройкой
19% = ((10) Сметная документация - 8%;
(04) Дорожная одежда - 11%)
	дорога
	175,26 * (66%) * (1,4 * 0,7) * (1,3) * (19%)*1000
	27 999,50

	Раздел №2. Электрокабели

	2.1
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ      Длина 1625 м
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 7 Таблица 11-4
Интервал протяженности 1 625 м (свыше 1 000 до 5 000 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=1,1 - (Прим. к табл.11 п.3) Наличие в зоне работ свыше 5 действующих или проектируемых коммуникаций
3) К=1,5 - (Прим. к табл.11 п.1) Проектирование электрических кабельных линий, проходящих по территории с разным коэффициентом застройки
4) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
	объект
	(12,265 + 0,037 * 1 625) * (60%) * (1,4) * (1,0 + 0,1 + 0,5 + 0,2)*1000
	109 453,70

	2.2
	Блочная канализация для электрических кабелей
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 7 Таблица 11-7
Интервал протяженности 325 м (свыше 100 до 500 м)
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=1,6 (5 шт. количество труб (за кажд. 1 свыше: 1 шт.)) - (Прим. к табл.11 п.6) Прокладка нескольких труб в блоке
3) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
4) К=1,125 - (ОУС п.2.07) Проектирование искусственного основания под трубопроводы
	объект
	(23,29 + 0,126 * 325) * (60%) * (1,4 * 1,6) * (1,0 + 0,2 + 0,125)*1000
	114 398,60

	2.3
	Блочная канализация для электрических кабелей
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 7 Таблица 11-6
Интервал протяженности 24 м (до 100 м)
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=1,75 (6 шт. количество труб (за кажд. 1 свыше: 1 шт.)) - (Прим. к табл.11 п.6) Прокладка нескольких труб в блоке
3) К=0,48 (диапазон: 0,1 - 0,48) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (24 / 50)
4) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
5) К=1,125 - (ОУС п.2.07) Проектирование искусственного основания под трубопроводы

	объект
	(35,89) * (60%) * (1,4 * 1,75) * (1,0 + 0,2 + 0,125) * (0,48)*1000
	33 554,30

	2.4
	Блочная канализация для электрических кабелей
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 7 Таблица 11-6
Интервал протяженности 43 м (до 100 м)
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=1,9 (7 шт. количество труб) - (Прим. к табл.11 п.6) Прокладка нескольких труб в блоке
3) К=0,86 (диапазон: 0,1 - 0,86) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (43 / 50)
4) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
5) К=1,125 - (ОУС п.2.07) Проектирование искусственного основания под трубопроводы
	объект
	(35,89) * (60%) * (1,4 * 1,9) * (1,0 + 0,2 + 0,125) * (0,86)*1000
	65 271,10

	2.5
	Восстановление тротуара                          275 м.
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 1 Таблица 1-3
Длина 0,275 км (до 0,5 км)
КС: "I категория сложности" = 1;
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=0,9 - (Прим. к табл.01 п.4) Проектирование велодорожек и тротуаров при примыкании их к застройке, при значительной разнице в отметках проезжей части или разделении проезжей части и тротуара (велодорожки) газоном
3) К=0,5 - Коэффициент на объем работ
	объект
	(160) * (1) * (60%) * (1,4 * 0,9 * 0,5)*1000
	60 480,00

	2.6
	Восстановление проезжей части Автомобильная дорога категории IV, протяжение дороги до 2 км. 1 категория сложности проектирования 1 место
	СБЦ-01-28-04-02.5-001
Стадия - "Рабочая документация" = 66%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=0,7 - Коэффициент на объем работ
3) К=1,3 - (СБЦ-01-31 разд.3 гл.1 п.12а) Расположение проектируемой городской улицы или дороги, транспортной развязки в зоне с существующей исторической застройкой
19% = ((10) Сметная документация - 8%;
(04) Дорожная одежда - 11%)
	дорога
	175,26 * (66%) * (1,4 * 0,7) * (1,3) * (19%)*1000
	27 999,50

	Раздел №3. Водопровод

	3.1
	Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-1
Протяженность 261 м (свыше 100 до 1 000 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,1 - (ОУС п.2.12) Проектирование трубопроводов из неметаллических труб (пластмассовых, железобетонных и композитных материалов)
2) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
3) К=1,055 - (ОУС п.2.07) Проектирование искусственного основания под трубопроводы
4) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
5) К=1,5 (0,51 ед. коэффициент застройки (от 0,5 ед.)) - (Прим. к табл.06 п.02) Проектирование сетей водоснабжения, проходящих по территории с разным коэффициентом застройки
6) К=1,07 (5 ед. число коммуникаций (свыше 5 до 10 ед.)) - (Прим. к табл.06 п.03) Наличие в зоне работ свыше 5 действующих или проектируемых коммуникаций
	объект
	(12 + 0,136 * 261) * (60%) * (1,1 * 1,4) * (1,0 + 0,055 + 0,2 + 0,5 + 0,07)*1000
	80 092,50

	3.2
	Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром свыше 315 мм до 630 мм
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-5
Протяженность 326 м (свыше 100 до 1 000 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
2) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
3) К=1,1 - (ОУС п.2.12) Проектирование трубопроводов из неметаллических труб (пластмассовых, железобетонных и композитных материалов)
4) К=1,055 - (ОУС п.2.07) Проектирование искусственного основания под трубопроводы
5) К=1,1 (11 ед. число коммуникаций (от 10 ед.)) - (Прим. к табл.06 п.03) Наличие в зоне работ свыше 5 действующих или проектируемых коммуникаций
6) К=1,5 (0,51 ед. коэффициент застройки (от 0,5 ед.)) - (Прим. к табл.06 п.02) 
	объект
	(25,24 + 0,183 * 326) * (60%) * (1,2 * 1,4 * 1,1) * (1,0 + 0,055 + 0,1 + 0,5)*1000
	155 793,30

	3.3
	Городской временный водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром свыше 315 мм до 630 мм
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-5
Протяженность 344 м (свыше 100 до 1 000 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,2 - (ОУС п.2.04)
2) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
3) К=0,5 - (ОУС п.2.11) Разработка технической документации на временные сооружения (водопровод, канализация и т.д., кроме дорог), необходимые на период производства работ
4) К=1,5 (0,51 ед. коэффициент застройки (от 0,5 ед.)) - (Прим. к табл.06 п.02) 
5) К=1,1  - (Прим. к табл.06 п.03) Наличие в зоне работ свыше 5 действующих или проектируемых коммуникаций
	объект
	(25,24 + 0,183 * 344) * (60%) * (1,2 * 1,4 * 0,5) * (1,0 + 0,5 + 0,1)*1000
	71 118,00

	3.4
	Переход водопроводов под автомобильными дорогами способом прокола или продавливания
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 5 Таблица 7-9
м: 36,6
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=0,732 (диапазон: 0,1 - 0,732) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (36,6 / 50)
	объект
	(47,8 + 0,18 * (0,4 * 100 + 0,6 * 50)) * (60%) * (1,4) * (0,732)*1000
	37 138,80

	3.5
	Конструкции, обеспечивающие устойчивость ограждающих стен заглубленных сооружений. Пояс крепления протяженностью от 50 до 500 м
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 1-10
100 м: 3,26
Стадия - "Рабочая документация" = 80%;
	конструкция
	(41,02 + 13,56 * 3,26) * (80%)*1000
	68 180,50

	3.6
	Восстановление тротуара                          236 м
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 1 Таблица 1-3
Длина 0,236 км (до 0,5 км)
КС: "I категория сложности" = 1;
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=0,9 - (Прим. к табл.01 п.4) Проектирование велодорожек и тротуаров при примыкании их к застройке, при значительной разнице в отметках проезжей части или разделении проезжей части и тротуара (велодорожки) газоном
3) К=0,5 - Коэффициент на объем работ
4) К=0,944 (диапазон: 0,1 - 0,944) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,236 / 0,25)

	объект
	(160) * (1) * (60%) * (1,4 * 0,9 * 0,5) * (0,944)*1000
	57 093,10

	3.7
	Восстановление проезжей части Автомобильная дорога категории IV, протяжение дороги до 2 км. 1 категория сложности проектирования 1 место
	СБЦ-01-28-04-02.5-001
Стадия - "Рабочая документация" = 66%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=0,7 - Коэффициент на объем работ
3) К=1,3 - (СБЦ-01-31 разд.3 гл.1 п.12а) Расположение проектируемой городской улицы или дороги, транспортной развязки в зоне с существующей исторической застройкой
19% = ((10) Сметная документация - 8%;
(04) Дорожная одежда - 11%)
	дорога
	175,26 * (66%) * (1,4 * 0,7) * (1,3) * (19%)*1000
	27 999,50

	Раздел №4. Канализация

	Канализация ливневая

	4.1.1
	Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом: диаметром до 300 мм
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 5 Таблица 7-1
Протяженность 343,7 м (свыше 100 до 500 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,1 - (ОУС п.2.12) Проектирование трубопроводов из неметаллических труб 
2) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
3) К=1,105 - (ОУС п.2.07) Проектирование искусственного основания под трубопроводы
4) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
5) К=1,1 (11 ед. число коммуникаций (от 10 ед.)) - (Прим. к табл.07 п.3) Наличие в зоне работ свыше 5 действующих или проектируемых коммуникаций
6) К=1,5 (0,51 ед. ко'эффициент застройки (от 0,5 ед.)) - (Прим. к табл.07 п.4) Прокладка сетей канализации, проходящих по территории
	объект
	(33 + 0,128 * 343,7) * (60%) * (1,1 * 1,4) * (1,0 + 0,105 + 0,2 + 0,1 + 0,5)*1000
	135 525,70

	4.1.2
	Канализация, сооружаемая открытым способом: диаметром от 300 до 500мм(канализация  длиной 75,9 м, согласно прим. 6 к таб. 7 в расчет цены принимаем длину сети 100м)
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 5 Таблица 7-3
Протяженность 100 м (свыше 100 до 1 000 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,1 - (ОУС п.2.12) 
2) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) 
3) К=1,105 - (ОУС п.2.07) 
4) К=1,1 (11 ед. число коммуникаций (от 10 ед.)) - (Прим. к табл.07 п.3) 
5) К=1,5 (0,51 ед. ко'эффициент застройки (от 0,5 ед.)) - (Прим. к табл.07 п.4)
6) К=1,2 - (ОУС п.2.04) 
	объект
	(55,04 + 0,213 * 100) * (60%) * (1,1 * 1,4) * (1,0 + 0,105 + 0,1 + 0,5 + 0,2)*1000
	134 375,20

	4.1.3
	Восстановление тротуара                    300 м.
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 1 Таблица 1-3
Длина 0,3 км (до 0,5 км)
КС: "I категория сложности" = 1;
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=0,9 - (Прим. к табл.01 п.4) Проектирование велодорожек и тротуаров при примыкании их к застройке, при значительной разнице в отметках проезжей части или разделении проезжей части и тротуара (велодорожки) газоном
3) К=0,5 - Коэффициент на объем работ
	объект
	(160) * (1) * (60%) * (1,4 * 0,9 * 0,5)*1000
	60 480,00

	Канализация хоз.бытовая

	4.2.1
	Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом: диаметром до 300 мм
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 5 Таблица 7-1
Протяженность 108,5 м (свыше 100 до 500 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,1 - (ОУС п.2.12) Проектирование трубопроводов из неметаллических труб 
2) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
3) К=1,105 - (ОУС п.2.07) Проектирование искусственного основания под трубопроводы
4) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
5) К=1,1 (11 ед. число коммуникаций (от 10 ед.)) - (Прим. к табл.07 п.3) Наличие в зоне работ свыше 5 действующих или проектируемых коммуникаций
6) К=1,5 (0,51 ед. ко'эффициент застройки (от 0,5 ед.)) - (Прим. к табл.07 п.4) 
	объект
	(33 + 0,128 * 108,5) * (60%) * (1,1 * 1,4) * (1,0 + 0,105 + 0,2 + 0,1 + 0,5)*1000
	82 533,20

	4.2.2
	Канализация, сооружаемая открытым способом: диаметром от 300 до 500мм(канализация  длиной 75,9 м, согласно прим. 6 к таб. 7 в расчет цены принимаем длину сети 100м)
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 5 Таблица 7-3
Протяженность 156,7 м (свыше 100 до 1 000 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,1 - (ОУС п.2.12) Проектирование трубопроводов из неметаллических труб (пластмассовых, железобетонных и композитных материалов)
2) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
3) К=1,105 - (ОУС п.2.07) Проектирование искусственного основания под трубопроводы
4) К=1,1 (11 ед. число коммуникаций (от 10 ед.)) - (Прим. к табл.07 п.3) Наличие в зоне работ свыше 5 действующих или проектируемых коммуникаций
5) К=1,5 (0,51 ед. ко'эффициент застройки (от 0,5 ед.)) - (Прим. к табл.07 п.4) 
6) К=1,2 - (ОУС п.2.04)
	объект
	(55,04 + 0,213 * 156,7) * (60%) * (1,1 * 1,4) * (1,0 + 0,105 + 0,1 + 0,5 + 0,2)*1000
	155 633,50

	4.2.3
	Восстановление тротуара                            228 м.
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 1 Таблица 1-3
Длина 0,228 км (до 0,5 км)
КС: "I категория сложности" = 1;
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=0,9 - (Прим. к табл.01 п.4) Проектирование велодорожек и тротуаров при примыкании их к застройке
3) К=0,5 - Коэффициент на объем работ
4) К=0,912 (диапазон: 0,1 - 0,912) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,228 / 0,25)
	объект
	(160) * (1) * (60%) * (1,4 * 0,9 * 0,5) * (0,912)*1000
	55 157,80

	Раздел №5. Наружное освещение

	1 этап

	5.1.1
	Наружное освещение участка                         наб. Макарова от Тучкова моста до Малого проспекта
	Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. 2006 г. Глава 8 Таблица 17-2
(Протяженность 0,513 км (свыше 0,25 до 1))
Стадия - "Рабочая документация" = 1;
1) К=1,2 - (Прим. к табл.17 п.1) Проектирование освещения улиц при наличии контактной сети троллейбуса или трамвая
2) К=1,25 - (Прим. к табл.17 п.3) Проектирование освещения с применением СИП (ВЛИ) "Торсада"
3) К=1,3 - (ОУС п.1.09) Проектирование объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства работ свыше 5-ти коммуникаций или плотность застройки составляет более 30%
4) К=1,3 - (ОУС п.1.10) Проектирование объектов при пересечении ими линий и сооружений метрополитена или в зоне проектируемого или действующего метрополитена
	объект
	(52,042) * (1) * (1,0 + 0,2 + 0,25 + 0,3 + 0,3)*1000
	106 686,10

	5.1.2
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 7 Таблица 11-2
Интервал протяженности 110 м 
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
3) К=1,07 (6 ед. число коммуникаций (свыше 5 до 10 ед.)) - (Прим. к табл.11 п.3) Наличие в зоне работ свыше 5 действующих или проектируемых коммуникаций
4) К=1,5 (51 ед. коэффициент застройки (от 0,5 ед.)) - (Прим. к табл.11 п.1) 
	объект
	(7,763 + 0,042 * 110) * (60%) * (1,4) * (1,0 + 0,2 + 0,07 + 0,5)*1000
	18 411,00

	5.1.3
	Блочная канализация для электрических кабелей
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 7 Таблица 11-7
Интервал протяженности 225 м
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
3) К=1,125 - (ОУС п.2.07) Проектирование искусственного основания под трубопроводы
	объект
	(23,29 + 0,126 * 225) * (60%) * (1,4) * (1,0 + 0,2 + 0,125)*1000
	57 475,30

	2 этап

	5.2.1
	Наружное освещение участка
	Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. 2006 г. Глава 8 Таблица 17-3
(Протяженность 1,56 км (свыше 1 до 3))
Стадия - "Рабочая документация" = 1;
1) К=1,2 - (Прим. к табл.17 п.1) Проектирование освещения улиц при наличии контактной сети троллейбуса или трамвая
2) К=1,25 - (Прим. к табл.17 п.3) Проектирование освещения с применением СИП (ВЛИ) "Торсада"
3) К=1,3 - (ОУС п.1.09) Проектирование объектов в стесненных условиях, когда плотность застройки составляет более 30%
4) К=1,3 - (ОУС п.1.10) Проектирование объектов в зоне проектируемого метрополитена
	объект
	(66,614) * (1) * (1,2 * 1,25 * 1,3 * 1,3)*1000
	168 866,50

	5.2.2
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 7 Таблица 11-2
Интервал протяженности 160 м (свыше 100 до 500 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
3) К=1,07 (Прим. к табл.11 п.3) Наличие в зоне работ свыше 5 действующих или проектируемых коммуникаций
4) К=1,5 (51 ед. коэффициент застройки (от 0,5 ед.)) - (Прим. к табл.11 п.1) Проектирование электрических кабельных линий, проходящих по территории с разным коэффициентом застройки
	объект
	(7,763 + 0,042 * 160) * (60%) * (1,4) * (1,0 + 0,2 + 0,07 + 0,5)*1000
	21 533,30

	5.2.3
	Блочная канализация для электрических кабелей
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 7 Таблица 11-6
Интервал протяженности 60 м (до 100 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
3) К=1,125 - (ОУС п.2.07) Проектирование искусственного основания под трубопроводы
	объект
	(35,89) * (60%) * (1,4) * (1,0 + 0,2 + 0,125)*1000
	39 945,60

	3 этап

	5.3.1
	Наружное освещение участка
	Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. 2006 г. Глава 8 Таблица 17-2
(Протяженность 0,8 км (свыше 0,25 до 1))
Стадия - "Рабочая документация" = 1;
1) К=1,2 - (Прим. к табл.17 п.1) Проектирование освещения улиц при наличии контактной сети троллейбуса или трамвая
2) К=1,25 - (Прим. к табл.17 п.3) Проектирование освещения с применением СИП (ВЛИ) "Торсада"
3) К=1,3 - (ОУС п.1.09) Проектирование объектов в стесненных условиях, когда плотность застройки составляет более 30%
4) К=1,3 - (ОУС п.1.10) Проектирование объектов при пересечении ими линий и сооружений метрополитена или в зоне проектируемого или действующего метрополитена
	объект
	(52,042) * (1) * (1,2 * 1,25 * 1,3 * 1,3)*1000
	131 926,50

	5.3.2
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 7 Таблица 11-1
Интервал протяженности 80 м (до 100 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
3) К=1,07 (Прим. к табл.11 п.3) Наличие в зоне работ свыше 5 действующих или проектируемых коммуникаций
4) К=1,5 (51 ед. коэффициент застройки (от 0,5 ед.)) - (Прим. к табл.11 п.1) Проектирование электрических кабельных линий, проходящих по территории с разным коэффициентом застройки
	объект
	(11,96) * (60%) * (1,4) * (1,0 + 0,2 + 0,07 + 0,5)*1000
	17 782,10

	5.3.3
	Блочная канализация для электрических кабелей
	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 7 Таблица 11-6
Интервал протяженности 30 м (до 100 м)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=0,6 (диапазон: 0,1 - 0,6) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (30 / 50)
3) К=1,2 - (ОУС п.2.04) Пересечение линий и сооружений метрополитена при проектировании городских инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в их зоне
4) К=1,125 - (ОУС п.2.07) Проектирование искусственного основания под трубопроводы

	объект
	(35,89) * (60%) * (1,4) * (1,0 + 0,2 + 0,125) * (0,6)*1000
	23 967,30

	Раздел № 6. Контактная сеть

	1 этап

	6.1.1
	Питающие сети трамвайных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-001
Протяженность одиночного пути 0,29 км (свыше 0,1 до 12 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=0,9 - (Гл.2.11 п.2.11.11.2) Проектирование контактной сети трамвайной линии (до 0,9)
2) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
3) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
	объект
	(29,05 + 7,4 * 0,29) * (60%) * (0,9 * 1,4) * (1,2)*1000
	28 301,00

	6.1.2
	Переустройство сетей трамвайных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-001
Протяженность одиночного пути 0,1 км (свыше 0,1 до 12 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=0,9 - (Гл.2.11 п.2.11.11.2) Проектирование контактной сети трамвайной линии (до 0,9)
2) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
3) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
	объект
	(29,05 + 7,4 * 0,1) * (60%) * (0,9 * 1,4) * (1,2)*1000
	27 025,50

	6.1.3
	Питающие сети троллейбусных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-001
Протяженность одиночного пути 0,92 км (свыше 0,1 до 12 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
2) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
	объект
	(29,05 + 7,4 * 0,92) * (60%) * (1,4) * (1,2)*1000
	36 144,90

	6.1.4
	Переустройство сетей троллейбусных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-001
Протяженность одиночного пути 0,3 км (свыше 0,1 до 12 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
2) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
	объект
	(29,05 + 7,4 * 0,3) * (60%) * (1,4) * (1,2)*1000
	31 520,20

	6.1.5
	Транспортные узлы контактной сети троллейбусных и трамвайных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-003
Количество спецчастей в узле 4 ед. (свыше 1 до 4 ед.)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
2) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)

	узел
	(0 + 5,02 * 4) * (60%) * (1,4) * (1,2) * 3*1000
	60 721,90

	2 этап

	6.2.1
	Питающие сети трамвайных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-001
Протяженность одиночного пути 0,3 км (свыше 0,1 до 12 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=0,9 - (Гл.2.11 п.2.11.11.2) Проектирование контактной сети трамвайной линии (до 0,9)
2) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
3) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
	объект
	(29,05 + 7,4 * 0,3) * (60%) * (0,9 * 1,4) * (1,2)*1000
	28 368,10

	6.2.2
	Переустройство сетей трамвайных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-001
Протяженность одиночного пути 0,08 км (свыше 0,1 до 12 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=0,9 - (Гл.2.11 п.2.11.11.2) Проектирование контактной сети трамвайной линии (до 0,9)
2) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
3) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
	объект
	(29,05 + 7,4 * (0,4 * 0,1 + 0,6 * 0,08)) * (60%) * (0,9 * 1,4) * (1,2)*1000
	26 944,90

	6.2.3
	Питающие сети  троллейбусных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-001
Протяженность одиночного пути 0,3 км (свыше 0,1 до 12 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
2) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
	объект
	(29,05 + 7,4 * 0,3) * (60%) * (1,4) * (1,2)*1000
	31 520,20

	6.2.4
	Переустройство сетей троллейбусных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-001
Протяженность одиночного пути 0,08 км (свыше 0,1 до 12 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
2) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
	объект
	(29,05 + 7,4 * (0,4 * 0,1 + 0,6 * 0,08)) * (60%) * (1,4) * (1,2)*1000
	29 938,80

	6.2.5
	Транспортные узлы контактной сети троллейбусных и трамвайных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-003
Количество спецчастей в узле 4 ед. (свыше 1 до 4 ед.)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
2) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
	узел
	(0 + 5,02 * 4) * (60%) * (1,2) * (1,4)*1000
	20 240,60

	3 этап

	6.3.1
	Питающие сети трамвайных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-001
Протяженность одиночного пути 0,35 км (свыше 0,1 до 12 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=0,9 - (Гл.2.11 п.2.11.11.2) Проектирование контактной сети трамвайной линии (до 0,9)
2) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
3) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
	объект
	(29,05 + 7,4 * 0,35) * (60%) * (0,9 * 1,4) * (1,2)*1000
	28 703,80

	6.3.2
	Переустройство сетей трамвайных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-001
Протяженность одиночного пути 0,08 км (свыше 0,1 до 12 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=0,9 - (Гл.2.11 п.2.11.11.2) Проектирование контактной сети трамвайной линии (до 0,9)
2) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
3) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
	объект
	(29,05 + 7,4 * (0,4 * 0,1 + 0,6 * 0,08)) * (60%) * (0,9 * 1,4) * (1,2)*1000
	26 944,90

	6.3.3
	Питающие сети троллейбусных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-001
Протяженность одиночного пути 0,83 км (свыше 0,1 до 12 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
2) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
	объект
	(29,05 + 7,4 * 0,83) * (60%) * (1,4) * (1,2)*1000
	35 473,50

	6.3.4
	Переустройство сетей троллейбусных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-001
Протяженность одиночного пути 0,13 км (свыше 0,1 до 12 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)
2) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
	объект
	(29,05 + 7,4 * 0,13) * (60%) * (1,4) * (1,2)*1000
	30 252,10

	6.3.5
	Транспортные узлы контактной сети троллейбусных и трамвайных линий
	СБЦП-2001-03-02-2.11-36-003
Количество спецчастей в узле 4 ед. (свыше 1 до 4 ед.)
Стадия - "Рабочая документация" = 60%;
1) К=1,2 - (Гл.2.11 п.2.11.03) Пересечение линий и сооружений метрополитена (до 1,2)
2) К=1,4 - (Гл.2.11 п.2.11.04.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург (до 1,4)

	узел
	(0 + 5,02 * 4) * (60%) * (1,2) * (1,4) * 3*1000
	60 721,90

	Раздел №7. Газоснабжение

	Газопровод временный среднегого давления

	7.1.1
	Подземные газопроводы
	Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. 2006 г. Глава 2 Таблица 6-2
Протяженность 0,102 км (свыше 0,1 до 0,5 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 1;
1) К=1,3 - (ОУС п.1.09) Проектирование объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства работ свыше 5-ти коммуникаций или плотность застройки составляет более 30%
2) К=1,3 - (ОУС п.1.10) Проектирование объектов при пересечении ими линий и сооружений метрополитена или в зоне проектируемого или действующего метрополитена
3) К=1,1 - (Гл.2 п.12) Выполнение проектных работ, связанных с обустройством временной площадки для организации строительно-монтажных работ
	объект
	(3,164 + 83,37 * 0,102) * (1) * (1,0 + 0,3 + 0,3 + 0,1)*1000
	19 835,20

	7.1.2
	Надземные газопроводы
	Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. 2006 г. Глава 2 Таблица 6-2
Протяженность 0,2439 км (свыше 0,1 до 0,5 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 1;
1) К=0,6 - (Прим. к табл.06 п.1) Проектирование газопроводов при надземной прокладке (кроме газопроводов СУГ)
2) К=1,1 - (Гл.2 п.12) Выполнение проектных работ, связанных с обустройством временной площадки для организации строительно-монтажных работ
3) К=1,3 - (ОУС п.1.09) Проектирование объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства работ свыше 5-ти коммуникаций или плотность застройки составляет более 30%
4) К=1,3 - (ОУС п.1.10) Проектирование объектов при пересечении ими линий и сооружений метрополитена или в зоне проектируемого или действующего метрополитена
	объект
	(3,164 + 83,37 * 0,2439) * (1) * (0,6) * (1,0 + 0,1 + 0,3 + 0,3)*1000
	23 967,90

	Газопровод временный низкого давления

	7.2.1
	Подземные газопроводы
	Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. 2006 г. Глава 2 Таблица 6-1
Протяженность 0,0158 км (до 0,1 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 1;
1) К=0,316 (диапазон: 0,1 - 0,316) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,016 / 0,05)
2) К=1,3 - (ОУС п.1.09) Проектирование объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства работ свыше 5-ти коммуникаций или плотность застройки составляет более 30%
3) К=1,3 - (ОУС п.1.10) Проектирование объектов при пересечении ими линий и сооружений метрополитена или в зоне проектируемого или действующего метрополитена
4) К=1,1 - (Гл.2 п.12) Выполнение проектных работ, связанных с обустройством временной площадки для организации строительно-монтажных работ
	объект
	(11,501) * (1) * (1,0 + 0,3 + 0,3 + 0,1) * (0,316)*1000
	6 178,30

	7.2.2
	Надземные газопроводы
	Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. 2006 г. Глава 2 Таблица 6-2
Протяженность 0,2445 км (свыше 0,1 до 0,5 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 1;
1) К=0,6 - (Прим. к табл.06 п.1) Проектирование газопроводов при надземной прокладке (кроме газопроводов СУГ)
2) К=1,1 - (Гл.2 п.12) Выполнение проектных работ, связанных с обустройством временной площадки для организации строительно-монтажных работ
3) К=1,3 - (ОУС п.1.09) Проектирование объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства работ свыше 5-ти коммуникаций или плотность застройки составляет более 30%
4) К=1,3 - (ОУС п.1.10) Проектирование объектов при пересечении ими линий и сооружений метрополитена или в зоне проектируемого или действующего метрополитена
	объект
	(3,164 + 83,37 * 0,2445) * (1) * (0,6) * (1,0 + 0,1 + 0,3 + 0,3)*1000
	24 018,90

	Газопровод постоянный среднего давления

	7.3.1
	Подземные газопроводы
	Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. 2006 г. Глава 2 Таблица 6-2
Протяженность 0,2954 км (свыше 0,1 до 0,5 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 1;
1) К=1,2 (530 мм диаметр (свыше 500 до 1 000 мм)) - (Гл.2 п.07) Проектирование газопроводов диаметром более 500 мм
2) К=1,3 - (ОУС п.1.10) Проектирование объектов при пересечении ими линий и сооружений метрополитена или в зоне проектируемого или действующего метрополитена
3) К=1,3 - (ОУС п.1.09) Проектирование объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства работ свыше 5-ти коммуникаций или плотность застройки составляет более 30%
4) К=1,1 - (Гл.2 п.12) Выполнение проектных работ, связанных с обустройством временной площадки для организации строительно-монтажных работ
	объект
	(3,164 + 83,37 * 0,2954) * (1) * (1,2) * (1,0 + 0,3 + 0,3 + 0,1)*1000
	56 694,70

	7.3.2
	Переход газопроводов под автомобильными дорогами способом прокола или продавливания
	Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. 2006 г. Глава 2 Таблица 7-1
Стадия - "Рабочая документация" = 1;
1) К=1,3 - (ОУС п.1.09) Проектирование объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства работ свыше 5-ти коммуникаций или плотность застройки составляет более 30%
2) К=1,3 - (ОУС п.1.10) Проектирование объектов при пересечении ими линий и сооружений метрополитена или в зоне проектируемого или действующего метрополитена
3) К=1,1 - (Гл.2 п.12) Выполнение проектных работ, связанных с обустройством временной площадки для организации строительно-монтажных работ
	переход
	19,5 * (1) * (1,0 + 0,3 + 0,3 + 0,1)*1000
	33 150,00

	7.3.3
	Конструкции, обеспечивающие устойчивость ограждающих стен заглубленных сооружений. Пояс крепления протяженностью от 50 до 500 м
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 1-10
100 м: 0,985
Стадия - "Рабочая документация" = 80%;
	конструкция
	(41,02 + 13,56 * 0,985) * (80%)*1000
	43 501,30

	7.3.4
	Восстановление проезжей части Автомобильная дорога категории IV, протяжение дороги до 2 км. 1 категория сложности проектирования 1 место
	СБЦ-01-28-04-02.5-001
Стадия - "Рабочая документация" = 66%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=0,7 - Коэффициент на объем работ
3) К=1,3 - (СБЦ-01-31 разд.3 гл.1 п.12а) Расположение проектируемой городской улицы или дороги, транспортной развязки в зоне с существующей исторической застройкой
19% = ((10) Сметная документация - 8%;
(04) Дорожная одежда - 11%)
	дорога
	175,26 * (66%) * (1,4 * 0,7) * (1,3) * (19%)*1000
	27 999,50

	Газопровод постоянный низкого давления

	7.4.1
	Подземные газопроводы
	Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. 2006 г. Глава 2 Таблица 6-2
Протяженность 0,2495 км (свыше 0,1 до 0,5 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 1;
1) К=1,3 - (ОУС п.1.09) Проектирование объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства плотность застройки составляет более 30%
2) К=1,3 - (ОУС п.1.10) Проектирование объектов в зоне проектируемого метрополитена
3) К=1,1 - (Гл.2 п.12) Выполнение проектных работ, связанных с обустройством временной площадки для организации строительно-монтажных работ
	объект
	(3,164 + 83,37 * 0,2495) * (1) * (1,0 + 0,3 + 0,3 + 0,1)*1000
	40 740,20

	7.4.2
	Надземные газопроводы
	Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. 2006 г. Глава 2 Таблица 6-1
Протяженность 0,003 км (до 0,1 км)
Стадия - "Рабочая документация" = 1;
1) К=0,6 - (Прим. к табл.06 п.1) Проектирование газопроводов при надземной прокладке 
2) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (0,003 / 0,05, но не менее 0,1)
3) К=1,1 - (Гл.2 п.12) Выполнение проектных работ, связанных с обустройством временной площадки для организации строительно-монтажных работ
4) К=1,3 - (ОУС п.1.09) Проектирование объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства плотность застройки составляет более 30%
5) К=1,3 - (ОУС п.1.10) Проектирование объектов в зоне проектируемого метрополитена
	объект
	(11,501) * (1) * (0,6) * (1,0 + 0,1 + 0,3 + 0,3) * (0,1)*1000
	1 173,10

	7.4.3
	Конструкции, обеспечивающие устойчивость ограждающих стен заглубленных сооружений. Пояс крепления протяженностью от 50 до 500 м
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 1-10
100 м: 0,8
Стадия - "Рабочая документация" = 80%;

	конструкция
	(41,02 + 13,56 * 0,8) * (80%)*1000
	41 494,40

	7.4.4
	Восстановление проезжей части Автомобильная дорога категории IV, протяжение дороги до 2 км. 1 категория сложности проектирования                 1 место
	СБЦ-01-28-04-02.5-001
Стадия - "Рабочая документация" = 66%;
1) К=1,4 - (ОУС п.2.06.2) Проектирование объектов для городов Москва и Санкт-Петербург
2) К=0,7 - Коэффициент на объем работ
3) К=1,3 - (СБЦ-01-31 разд.3 гл.1 п.12а) Расположение проектируемой городской улицы или дороги, транспортной развязки в зоне с существующей исторической застройкой
19% = ((10) Сметная документация - 8%;
(04) Дорожная одежда - 11%)

	дорога
	175,26 * (66%) * (1,4 * 0,7) * (1,3) * (19%)*1000
	27 999,50

	 
	Итого
	 
	4 090 872,00

	 
	Итого с индексом на III квартал 2012г.  (письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.)
	3,46
	14 154 417,12


Проверил:

Заместитель главного инженера-
начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №19
Форма №2п

Смета №12
на проектирование усиление оснований и фундаментов зданий,  попадающих в зону риска при строительстве вестибюля
	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2 линия В.О., д.53

	1.1
	Устройство свай усиления                                       Количество свай - 491 шт                           Несущая нагрузка -40 т                                             1087*40=19640 т                                      
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 2-2
Нагрузка 19,64 тыс.т.с (свыше 5 до 30 тыс.т.с)
Стадия - "Рабочая документация" = 80%;
70,7% = ((09) Сметная документация - 8,92%;
(07) Конструктивная часть. Сваи - 61,78%)
	объект
	(55,79 + 9,94 * 19,64) * 1 000 * (80%) * (70,7%)
	141 972,16

	1.2
	Укрепление фундаментов цементацией
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 2-5
Объем 1,179 тыс.м3 (до 50 тыс.м3)
Стадия - "Рабочая документация" = 80%;
1) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (1,179 / 25, но не менее 0,1)
	объект
	(287,28) * 1 000 * (80%) * (0,1)
	22 982,4

	1.3
	Закрепление грунтов оснований цементацией 
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 2-9
Объем 3,493 тыс.м3 (до 40 тыс.м3)
Стадия - "Рабочая документация" = 80%;
1) К=0,17465 (диапазон: 0,1 - 0,17465) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (3,493 / 20)
	объект
	(165,89) * 1 000 * (80%) * (0,17465)
	23 178,15

	Кадетская линия В.О., д.31

	2.1
	Устройство свай усиления                                       Количество свай - 1267 шт                          Несущая нагрузка -40 т                                             1267*40=50680 т 
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 2-3
Нагрузка 50,68 тыс.т.с (свыше 30 до 250 тыс.т.с)
Стадия - "Рабочая документация" = 80%;
70,7% = ((09) Сметная документация - 8,92%;
(07) Конструктивная часть. Сваи - 61,78%)


	объект
	(295,79 + 1,94 * 50,68) * 1 000 * (80%) * (70,7%)
	222 908,16

	2.2
	Укрепление фундаментов цементацией
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 2-5
Объем 2,108 тыс.м3 (до 50 тыс.м3)
Стадия - "Рабочая документация" = 80%;
1) К=0,1 - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (2,108 / 25, но не менее 0,1)


	объект
	(287,28) * 1 000 * (80%) * (0,1)
	22 982,4

	2.3
	Закрепление грунтов оснований цементацией 
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 2-9
Объем 11,936 тыс.м3 (до 40 тыс.м3)
Стадия - "Рабочая документация" = 80%;
1) К=0,5968 (диапазон: 0,1 - 0,5968) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (11,936 / 20)
	объект
	(165,89) * 1 000 * (80%) * (0,5968)
	79 202,52

	Наб. Макарова, д.26

	3.1
	Устройство свай усиления                                       Количество свай - 676 шт                            Несущая нагрузка -40 т                                             1087*40=27040 т 
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 2-2
Нагрузка 27,04 тыс.т.с (свыше 5 до 30 тыс.т.с)
Стадия - "Рабочая документация" = 80%;
70,7% = ((09) Сметная документация - 8,92%;
(07) Конструктивная часть. Сваи - 61,78%)


	объект
	(55,79 + 9,94 * 27,04) * 1 000 * (80%) * (70,7%)
	183 575,43

	3.2
	Укрепление фундаментов цементацией
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 2-5
Объем 2,6325 тыс.м3 (до 50 тыс.м3)
Стадия - "Рабочая документация" = 80%;
1) К=0,1053 (диапазон: 0,1 - 0,1053) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (2,632 / 25)


	объект
	(287,28) * 1 000 * (80%) * (0,1053)
	24 200,47

	3.3
	Закрепление грунтов оснований цементацией 
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 2-9
Объем 4,563 тыс.м3 (до 40 тыс.м3)
Стадия - "Рабочая документация" = 80%;
1) К=0,22815 (диапазон: 0,1 - 0,22815) - (МУ 2010 п.2.1.3) На объект аналог (4,563 / 20)
	объект
	(165,89) * 1 000 * (80%) * (0,22815)
	30 278,24

	
	Итого
	
	751 279,93

	
	Итого с индексом на III квартал 2012г.  (письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.)
	3,46
	2 599 428,56


Проверил:

Заместитель главного инженера-
начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №20
Форма №2
Смета №13
на проектирование благоустройства территории
	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ,  руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Вертикальная планировка объектов метрополитенов
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 3-1
Площадь проектируемого участка 1,2586 га (свыше 1 до 10 га)
Стадия - "Рабочая документация" = 92%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=1,2 - Наличие усложняющих факторов: наличие улиц и дорог
3) К=1,1 - Наличие усложняющих факторов: наличие охранной зоны
4) К=1,2 - Наличие усложняющих факторов: наличие рельсового транспорта
5) К=1,25 - Наличие усложняющих факторов: наличие перекрестка
	объект
	(54 + 6 * 1,2586) * (92%) * (1,3) * (1,0 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,25) *1000
	128 827,50

	2
	Картограмма земляных работ
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 3-прим.1.1
60% от п.п.: 1;
	%
	(128 827,50* 60%)
	241 938,00

	3
	Восстановление площади проектируемого участка
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 3-прим.1.2
25% от п.п.: 1;
	%
	(128 827,50* 25%)
	100 807,50

	
	Итого
	
	238 330,88

	
	Итого с индексом на III квартал 2012г.  (письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.)
	3,46
	824 624,84


Проверил:

Заместитель главного инженера-
начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №21
Форма №2п

Смета №14
на устройство проезжей части за пределами стройплощадки
	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ,  руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Автомобильная дорога 

категории 1А, 1Б, 1В,  протяжение дороги до 2 км.

1 категория сложности проектирования                    Набережная Макарова            от Малого проспекта                до Кадетской линии;         съезд с Тучкова моста
	СБЦ-01-28-04-02.1-001

Стадия - "Рабочая документация" = 61%;

1) К=1,25 - (СБЦ-01-31 разд.3 гл.1 п.11б) Городские инженерные сооружения и коммуникации III категории сложности

2) К=1,4 - (ОУС п.3.13.3) Проектирование объектов на расстоянии до 50 км от границ городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург)

3) К=0,5 - Коэффициент на объем

4) К=1,08 - (Прим. к табл.2 п.07) Проектирование участков автодороги с пешеходными и велосипедными дорожками и тротуарами

5) К=1,3 - (СБЦ-01-31 разд.3 гл.1 п.12а) Расположение проектируемой городской улицы или дороги, транспортной развязки в зоне с существующей исторической застройкой

16% = ((10) Сметная документация - 8%;

(04) Дорожная одежда - 8%)
	  дорога
	676,2 * (61%) * (1,25 * 1,4 * 0,5) * (1,0 + 0,08 + 0,3) * (16%)*1000 
	79 691,52

	
	Итого
	
	79 691,52

	
	Итого с индексом на III квартал 2012г.  (письмо Министерства регионального развития РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.)
	3,46
	275 732,66


Проверил:

Заместитель главного инженера-
начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение № 22
Объем финансирования проектно-изыскательских  работ

на 2012-2014гг
	№ п./п.
	Обоснование
	Наименование работ
	Стоимость без НДС (рублей)

	1
	2
	3
	4

	
	
	Наименование работ на 2012 год
	

	1.
	Смета № 11 пп. 3.1, 3.3, 3.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1
	Вынос инженерных сетей с территории строительной площадки
	1 978 514,85

	2.
	Смета № 2 
	Специальные способы работ
	3 079 756,38

	
	Всего по пп.1-2.
	
	5 058 271,23

	
	Кроме того НДС 18%
	
	910 488,82

	
	Итого с учетом НДС 18%  на 2012 г.
	
	5 968 760,05

	
	
	Наименование работ на 2013 год
	

	3.
	Смета № 1 

пп. 1÷7, 9÷17
	Объекты метрополитена
	72 282 332,83

	4.
	Смета № 3
	Шахтный подъем
	1 628 291,15

	5.
	Смета № 4
	Технологические скважины. Азотное замораживание грунтов
	246 237,16

	6.
	Смета № 5
	Дооборудование СТП-VII (ст. Спортивная»)
	1 999 972,73

	7.
	Смета № 6
	Временное электроснабжение строительной площадки наклонного хода ст. «Спортивная»
	1 326 905,43

	8.
	Смета № 7
	Локальный источник теплоснабжения
	418 841,75

	9.
	Смета № 11 за искл. пп. 3.1, 3.3, 3.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1
	Вынос инженерных сетей с территории строительной площадки
	12 175 902,27

	10.
	Смета № 12
	Усиление оснований и фундаментов зданий, попадающих в зону риска при строительстве вестибюля
	2 599 428,56

	
	Всего по пп.3-10
	
	92 677 911,88

	
	Кроме того НДС 18%
	
	16 682 024,14

	
	Итого с учетом НДС 18% на 2013 год
	
	109 359 936,02

	
	
	Наименование работ на 2014 год
	

	11.
	Смета № 1 п. 8
	Объекты метрополитена
	33 192 198,35

	12.
	Смета № 8
	Проектирование  комплексной автоматической системы информационной поддержки антитеррористической защиты метрополитена (КАСИП АЗМ)
	1 557 677,99

	13.
	Смета № 9
	Проектирование комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления объектами метрополитена

(КАС ДУ)
	594 056,81

	14.
	Смета № 10
	Расчет удельной пожарной нагрузки
	52 806,60

	15.
	Смета № 13
	Благоустройство территории
	824 624,84

	16.
	Смета № 14
	Устройство проезжей части за пределами стройплощадки
	275 732,66

	
	Всего по пп.11-16
	
	36 497 097,25

	
	Кроме того НДС 18%
	
	6 569 477,50

	
	Итого с учетом НДС 18% на 2014 год
	
	43 066 574,75

	
	Всего по объему работ на  2012-2014г.г.
	
	134 233 280,36

	
	Кроме того НДС 18%
	
	24 161 990,46

	
	Итого с учетом НДС
	
	158 395 270,82


Проверил:

Заместитель главного инженера-
начальник технического отдела 






службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»




А. С. Анисимов
Составил:

Инженер технического отдела

                                               У. Н. Кузьмина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович
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